## 關於插卡狀態 LED

LED 會顯示各種卡的狀態，如下列章節所述：

- MIC 狀態
- SFC 狀態
- SRC 狀態
- SIO 狀態

### MIC 狀態

每個系統各有 2 張管理介面卡，每張卡各有 9 個 LED：就緒、電源、備援及注意 LED 位於介面卡左側，作用 1、作用 2、連結及移除 LED 位於介面卡右側。

狀態 | 動作
--- | ---
| 正常運作。 該卡作為主介面卡運作。 無需執行動作。
| 沒有電源供應。 檢查： 電源線是否確實連接。 MIC 是否完全固定。 MIC 是否損壞。
| 硬體故障。 檢查 MIC 是否： 完全固定。 位在適當插槽：5 或 6。 具有有效影像。 沒有損壞。
| 硬體或軟體故障 檢查 MIC 是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 硬體或軟體故障。 檢查 MIC 是否： 完全固定。 在適當插槽：插槽 1。
| 該卡正在啟動中。 無需執行動作。
| 正常操作，但備援功能已啟動。 該卡做為替代主運作。 無需執行動作。

狀態 | 動作
--- | ---
綠色 連結 | 沒有連接。 檢查： 任何的連接是否有損壞並完全固定。 纜線類型是否正確 (直通纜線)。 是否已開啟連結兩端的裝置電源。
綠色 連結 | 連接運作中。 無需執行動作。

狀態 | 動作
--- | ---
綠色 作用 1 | 連結中沒有活動。 無需執行動作。
綠色 作用 1 | 連結中有活動。 無需執行動作。

狀態 | 動作
--- | ---
綠色 作用 2 | 未安裝 PCMCIA 卡。 無需執行動作。
綠色 作用 2 | PCMCIA 卡已裝入插槽。 無需執行動作。

狀態 | 動作
--- | ---
藍色 移除 | 該卡在啟用中；無法移除。
藍色 移除 | 可以移除插卡。

### SFC 狀態

交換器光纖卡 (SFC) 具有四個 LED：就緒、電源、備援及注意 LED。

狀態 | 動作
--- | ---
| 正常運作。 無需執行動作。
| 沒有電源供應。 檢查： 電源線是否確實連接。 SFC 是否完全固定。 SFC 是否損壞。
| 硬體故障。 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 硬體或軟體故障。 1. 檢查事件記錄。 請參閱顯示特定裝置的事件記錄。 2. 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 硬體或軟體故障。 檢查事件記錄。 請參閱顯示特定裝置的事件記錄。
| 該卡正在啟動中。 無需執行動作。
| 正常操作，但備援功能已啟動。 該卡做為替代主運作。 無需執行動作。

### SRC 狀態

儲存裝置資源卡 (SRC) 具有四個 LED：就緒、電源、同步及注意 LED。

狀態 | 動作
--- | ---
| 正常運作 無需執行動作。
| 沒有電源供應。 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞。
| 硬體故障。 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞
| 硬體或軟體故障 檢查事件記錄。 請參閱顯示特定裝置的事件記錄。 檢查該卡是否： 完全固定。 沒有損壞
| 硬體或軟體故障。 檢查事件記錄。 請參閱顯示特定裝置的事件記錄。
| 該卡正在啟動中。 無需執行動作。

### SIO 狀態

儲存裝置 I/O (SIO) 卡對每個 GBIC 包含兩個LED ：連結與作用。

狀態 | 動作
--- | ---
綠色 連結 | 沒有連接。 檢查： 任何的連接是否有損壞並完全固定。 纜線類型是否正確 (直通纜線)。 是否已開啟連結兩端的裝置電源。
綠色 連結 | 連接。 無需執行動作。

狀態 | 動作
--- | ---
黃色 作用 | 連結中沒有活動。
黃色 作用 | 連結中有活動。