## À propos de la plate-forme des services de données

La plate-forme des services de données (DSP) propose des services de virtualisation pour les baies de stockage du système. Elle assure également la commutation FC (Fibre Channel). Le système n'a donc pas besoin de commutateurs supplémentaires.

Les informations de configuration de la plate-forme DSP sont stockées sur une carte flash résidente. Cette carte peut être installée sur une autre plate-forme DSP s'il est nécessaire de remplacer la plate-forme DSP utilisée. La figure ci-dessous montre la plate-forme DSP.

Vue avant :

Vue arrière :

La plate-forme DSP comprend les composants suivants :

- Unités d'alimentation : la plate-forme DSP comporte deux logements situés en haut à l'arrière du châssis, renfermant chacun un module d'alimentation 750 W CA/CC. Ces modules fournissent une tension nominale de 48 V CC distribuée sur le midplane du châssis. Ils peuvent être remplacés à chaud et sont redondants. Un seul module suffit à alimenter un châssis plein.

Les modules d'alimentation sont dotés de leurs propres ventilateurs de refroidissement : l'air pénètre par l'avant du châssis et s'évacue par l'arrière. Chaque unité est dotée d'un circuit d'arrêt thermique intégré en cas de défaillance des ventilateurs.

Un cordon d'alimentation amovible est connecté à chaque module. Des pattes de verrouillage empêchent de les retirer du châssis tant que ce dernier est sous tension.

- Système de ventilation : le système de ventilation se compose de deux ventilateurs à vitesse variable alimentés en courant continu et d'une carte de contrôleur des ventilateurs (FCC, Fan Controller Card). Les ventilateurs aspirent l'air ambiant dans le châssis par les grilles d'arrivée d'air à l'avant et évacuent l'air chaud. Ce mode de fonctionnement évite ainsi que l'air chaud généré par d'autres unités installées dans le rack ou des racks adjacents ne soit recyclé. Le système de ventilation peut être remplacé à chaud par l'avant du châssis du système.
- Cartes d'interface de gestion (MIC) : la carte MIC fournit l'interface du système et les fonctions de contrôle de la gestion du châssis de la plate-forme DSP. Chaque MIC est équipée des éléments suivants :

- microprocesseur haute performance ;
- port série RJ-45 ;
- port Ethernet 10/100 ;
- périphérique PCMCIA (carte PC) pour le stockage des images opérationnelles et de la configuration.

- Jeux de cartes de ressources de stockage SRC : le jeu de cartes SRC prend en charge le traitement des paquets pour les interfaces FC des plate-formes DSP. Chaque jeu de cartes se compose de deux cartes interconnectées par le biais du midplane du châssis :

- La carte SRC est la carte de traitement des lignes. Elle se branche à l'avant du châssis DSP. Cela signifie que chaque processeur de la carte SRC gère deux ports correspondants de la carte SI O.
- La carte SIO se branche à l'arrière du châssis DSP. La carte SIO contient 8 interfaces, ou ports, FC de 2 Go et elle fournit une interface physique aux baies de stockage.

- Mezzanine SRC : la mezzanine SRC fournit une mémoire cache locale de 2 Go aux processeurs.
- Carte de commutateur Fabric (SFC) : la carte SFC assure la fonction de commutation centrale du chemin de données pour le châssis DSP.

### Rubriques connexes

- À propos du matériel du système Sun StorEdge 6920