## 關於陣列與磁碟盤

為了獲得高可用性，磁碟盤總是成對設定。因此，每個高可用性 (HA) 陣列配置均包含兩個控制器磁碟盤，以及 0 至 4 個擴充磁碟盤，總共為最多 6 個磁碟盤，且每個陣列最多可有 84 個磁碟。

- 機櫃中可以安裝的儲存磁碟盤數目取決於機櫃中的可用空間及陣列配置。
- 陣列數目取決於可用的儲存裝置連接埠數目。每個陣列均透過服務面板上的一個光纖通道 (FC) 連接埠連線與一個儲存裝置連接埠連接。
- 對於擴充機櫃，陣列數目還取決於基礎機櫃中安裝的陣列數目。在第二個擴充機櫃中，陣列數目取決於第一個與第二個機櫃中的陣列數目。

要查看目前的儲存磁碟盤，請進入「儲存磁碟盤摘要」頁，如顯示儲存磁碟盤資訊所述。

要查看目前的儲存陣列，請進入「儲存陣列摘要」頁，如顯示陣列資訊所述。

### 相關主題

- 關於陣列名稱與 IP 位址的慣例
- 管理儲存陣列
- 關於儲存磁碟盤