## Options du test 6020-loop

Le test `6020loop` vérifie les fonctions du contrôleur de la baie Sun StorEdge 6020. Chaque contrôleur possède trois SIM (puces) exécutant les boucles Fibre Channel à l'intérieur et à l'extérieur de la baie.

Option | Description
--- | ---
Agent | Nom de l'agent hôte.
Clé du périphérique | Clé de la baie à tester.
Nom du périphérique | Nom attribué à la baie à tester.
Produit | Nom de produit de la baie à tester.
Adresse IP | Baie Sun StorEdge 6020 sur laquelle le test doit être exécuté.
Contrôleur | SIM (puce) du contrôleur chargé d'exécuter le test. Les options possibles sont les suivantes : Principal : paramètre par défaut. Remplacement : paramètre impossible si la baie Sun StorEdge 6020 est une unité autonome. Tous : le test s'exécute sur les deux contrôleurs, si la configuration est un groupe partenaire.
Sim du contrôleur | SIM du contrôleur sur lequel le test doit être exécuté. Les options possibles sont les suivantes : Front : paramètre par défaut Back-A : le test s'exécute sur le SIM du contrôleur primaire. Back-B : le test s'exécute sur le SIM du contrôleur secondaire. All : le test s'exécute sur les SIM des deux contrôleurs, si la configuration est un groupe partenaire.
Modèle défini par l'utilisateur | Si l'option Sélection du type de modèle est définie sur Utilisateur, saisissez un modèle de données à transmettre pendant le test.
Sélection du type de modèle | Modèle de données pour les tests de la boucle interne à 10 bits, de la boucle interne à 1 bit et de la boucle externe. Les options possibles sont les suivantes : Utilisateur : défini par l'utilisateur. Précisez un modèle de données dans le champ Modèle défini par l'utilisateur. Critique : valeur par défaut. Tous : tous les types de modèles.
Taille de charge de la boucle | Taille de charge du test `6120-loop`. Remarque : si le test s'exécute sur une boucle externe avant, le périphérique connecté doit prendre en charge le bouclage et la taille de charge spécifiée. Les valeurs possibles sont comprises entre 16 et 220 octets. La valeur par défaut est de 0xfff8.
Taille de charge de l'écho | Taille de charge du test `6120-echo`. Remarque : le périphérique connecté doit prendre en charge la commande Echo et la taille de charge spécifiée. Les valeurs possibles sont comprises entre 16 et 65 528 octets. La valeur par défaut est de 0xdc.
Itérations | Nombre de fois qu'il faut exécuter les tests de la boucle interne à 10 bits, de la boucle interne à 1 bit et de la boucle externe. La valeur par défaut est de 1 000.
Nombre d'exécutions | Nombre de fois que le test doit s'exécuter. La valeur par défaut est de 1. Les valeurs possibles sont comprises entre 1 et l'infini.
Utilisateur | Nom de connexion de l'utilisateur pour la baie Sun StorEdge 6020.
Mot de passe | Mot de passe par défaut de la baie pour ce système, si aucun n'a été configuré.
Détaillé | Sélectionnez cette option pour obtenir un rapport détaillé des résultats du test.
Envoi des résultats par e-mail | (Facultatif) Indiquez une adresse électronique à laquelle envoyer les résultats du test.

### Rubriques connexes

- À propos des tests de diagnostic
- Exécution de tests à partir de la vue Topologie
- Exécution de tests à partir d'une liste de périphériques
- Référence : Options des tests de diagnostic
- Options du test se2_configcheck
- Options du test 6020-VolVerify
- Gestion des tests de diagnostic