## 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보

어레이의 호스트 이름과 IP 주소는 다음과 같이 캐비닛에서의 어레이 위치에 따라 정해집니다.

- 각 어레이에는 사전 구성된 고정 IP 주소가 있습니다. 기본 캐비닛에서 최하위 위치에 있는 어레이의 IP 주소는 192.168.0.40입니다.
- 각 어레이의 호스트 이름은 다음과 같은 구문으로 구성됩니다.

"어레이"+ 캐비닛 번호 + 위치 번호

여기서

- 캐비닛 번호는 기본 캐비닛일 경우 0, 첫 번째 확장 캐비닛은 1, 두 번째 확장 캐비닛은 2의 순으로 번호가 매겨집니다.
- 위치 번호는 가장 낮은 위치를 0으로 하여, 기본 캐비닛의 위치는 0에서 3으로, 확장 캐비닛의 위치는 0에서 5로 나타냅니다.

기본 캐비닛에서 최하위 위치에 있는 어레이의 호스트 이름은 `어레이00`이며, 캐비닛 0의 맨 밑에 있는 어레이임을 나타냅니다. 첫 번째 확장 캐비닛에서 가장 낮은 위치의 어레이는 `어레이10`이며, 두 번째 확장 캐비닛에서 가장 낮은 위치의 어레이는 `어레이20`입니다.

각 어레이 내에서 맨 밑에 있는 컨트롤러 트레이는 마스터 컨트롤러 트레이이며, 맨 위에 있는 컨트롤러 트레이는 대체 마스터 컨트롤러 트레이입니다. 예를 들어, `트레이1`의 컨트롤러 트레이는 마스터이고 `트레이2`의 컨트롤러 트레이는 대체 마스터입니다. 마스터 컨트롤러 트레이가 작동하지 않으면 대체 마스터 컨트롤러 트레이가 어레이의 IP 주소를 사용합니다.

### 관련 항목

- 어레이와 트레이 정보
- 스토리지 트레이 정보
- 트레이 번호 매기기 규칙 정보
- 스토리지 어레이 관리