## システムの電源投入と切断

デフォルトでは、システムの電源を切断すると完全停止になります。電源リレーが使用可能な場合は、部分停止を実行することもできます。

- 部分停止では、ストレージサービスプロセッサがストレージデバイスを停止しますが、プロセッサ自身は動作を継続するため、遠隔コンソールからシステムを再起動できます。DSP は電源シーケンサのスイッチ連動コンセントに接続されるため、ストレージサービスプロセッサによって電源を再投入できます。その後、MIC が DSP 内の他のカードの電源を投入します。
- 完全停止では、ストレージサービスプロセッサがストレージデバイスを停止してから、プロセッサ自身も段階的に停止します。システムを手動で再開する必要があります。

システムの電源を切断するには、admin ユーザーとしてログインする必要があります。システムの電源を切断する前に、データホストとシステム間の入出力を停止する必要があります。

注意 -

電源切断前に入出力を停止しないと、データが失われることがあります。

### 関連項目

- 部分停止の実行
- 完全停止の実行
- 完全停止後のシステムの回復