## 關於磁碟機

下表說明系統的磁碟機。

特性 | 說明
--- | ---
磁碟機數量 | 每個儲存磁碟盤 7 至 14 個磁碟機
支援不同容量的磁碟機混用 | 可以混合使用多種容量磁碟機，但不予建議。如果將不同容量的磁碟機在儲存磁碟盤中混用，所有磁碟機將視為最小的磁碟機使用。例如：在包含一個 36 GB 磁碟機與一個 146 GB 磁碟機的磁碟盤中，僅使用第二個磁碟機的 36 GB 。如果系統操作支援混合不同容量的磁碟機，熱備用必須是磁碟盤中最大容量的磁碟機。
磁碟機容量 | 36GB/15K、73GB/10K、146 GB/10K
線上新增/移除磁碟 | 是
陣列熱備用 | 專用；即位於陣列配置中，可用作陣列配置中任何虛擬磁碟的備用磁碟。
專用熱備用 | 虛擬磁碟專用，即位於虛擬磁碟所在陣列中。
磁碟的最小數量 | 14
磁碟的最大數量 | 448

要取得有關目前磁碟配置的資訊，請參閱「磁碟盤子報告 - 磁碟摘要」頁，如顯示磁碟資訊所述。

### 相關主題

- 顯示磁碟資訊