## 關於儲存裝置設定檔

儲存裝置設定檔是一組可套用至儲存網域以分配儲存裝置的屬性，您無需單獨設定各種屬性。除「預設」儲存裝置設定檔外，系統還具有預先定義的一組 13 個儲存裝置設定檔。您可以選擇對使用儲存裝置之應用程式適合的設定檔，或建立自訂設定檔。

每個儲存裝置設定檔具有下列設定。

參數 | 值或變數類型 | 說明
--- | --- | ---
名稱 | 最多 32 個字元 | 儲存裝置設定檔的專屬標記。
說明 | 最多 256 個字元 | 設定檔說明。
區段大小 | 4 KB、8 KB、16 KB、32 或 64 KB | 陣列區段大小。
預先讀取 | 「開啟」(啟用) 或「關閉」(停用) | 陣列的預先讀取模式。
RAID 等級 | 0、1、5 | 在虛擬磁碟內所有磁碟間設定的 RAID 等級。
陣列類型 | 完全相符：IOPS (2¥4 陣列) 完全相符：頻寬 (2¥2 陣列) 完全相符：容量 (2¥6 陣列) 最佳相符：IOPS 最佳相符：頻寬 最佳相符：容量 | 「完全相符」選項必須僅與指定的陣列組態 (2¥2、2¥4 及 2¥6) 配合使用；對於單一系統，僅有一個「完全相符」選項是適當的。如果設定檔定義「完全相符」選項但套用了錯誤的陣列類型，您無法將儲存裝置新增至該匯聚。 「最佳相符」選項嘗試根據 IOPS 效能、頻寬或容量與陣列類型相符。將套用下列規則： 頻寬：2¥2 > 2¥4 > 2¥6 容量：2¥6 > 2¥4 > 2¥2 IOPS：2¥4 > 2¥2 > 2¥6
磁碟數量 | 2 至 14、變數 | 要組合在一個虛擬磁碟中的磁碟數目。例如：如果您在建立儲存匯聚時將「磁碟數量」參數設定為某個數字，則屬於該儲存匯聚的任何虛擬磁碟均必須具有相同的磁碟數量。如果「磁碟數量」參數設定為「變數」值，則在將儲存裝置新增至匯聚時系統將為您提示磁碟數目。
專用熱備用 | 啟用/停用 | 表示每個虛擬磁碟均需要將相同磁碟盤中的一個額外磁碟作為其專用熱備用之設定。
虛擬 | 連結/串列 | 用於所有從儲存匯聚所分配磁碟區的策略。 「連結」值： 要求最少一個虛擬磁碟 用於循序環境 執行從「最適」虛擬磁碟建立磁碟區的演算法，以將虛擬磁碟的整體分割最小化 「串列」值： 要求最少兩個虛擬磁碟 用於隨機環境 在磁碟區的多個分割區中進行串列
串列大小 | 128 KB、512 KB、1 MB、2 MB、4 MB、8 MB 及 16 MB | 虛擬磁碟記憶體中分配用於「串列虛擬」策略中串列的大小。此欄位在將「虛擬」設定為「串列」時有效。

### 相關主題

- 參考：標準儲存裝置設定檔
- 管理儲存裝置設定檔