## Page Détails de la baie de stockage

Cette page affiche les informations correspondant à la baie de stockage sélectionnée, y compris les sous-rapports.

Champ | Signification
--- | ---
Nom | Nom de la baie attribué par le système.
Viabilité | État de viabilité actuel de la baie : OK Autre Erreur En cours de démarrage En service Aucun contact Communication perdue En veille Prise en charge de l'erreur d'entité Redémarrage Restauration des paramètres par défaut de la baie Configuration non valide
Disques de secours de la baie | Le nombre de disques de secours par plateau est compris entre 0 et 8.
Taille de segment | Taille de segment en kilo-octets : 4, 8, 16, 32 ou 64. Tous les disques virtuels d'une baie doivent avoir la même taille de segment. Une fois que l'un des plateaux comporte un disque virtuel, tous les disques virtuels des plateaux doivent avoir la même taille de segment que le premier disque virtuel. Lors de la création d'un profil de stockage, déterminez soigneusement la taille de segment, car ce paramètre devra être identique pour tous les groupes de stockage de la baie. Vous pouvez configurer un système comportant des disques non utilisés sur lequel il est impossible de configurer des disques virtuels si la taille de segment des profils des groupes de stockage varie.
Mode de lecture anticipée | Indique si la lecture anticipée est activée ou désactivée. Ce mode doit être identique pour tous les disques virtuels de la baie concernée. Une fois que l'un des plateaux comporte un disque virtuel, tous les disques virtuels des plateaux doivent utiliser le même mode. Déterminez à l'avance si vous avez besoin ou non d'activer ce mode, car ce paramètre doit être identique pour tous les groupes de stockage d'une baie. Vous pouvez configurer un système comportant des disques non utilisés sur lequel il est impossible de configurer des disques virtuels si le mode de lecture anticipée n'est pas identique dans le profil de tous les groupes de stockage.
Taux de reconstruction du disque | Paramètre actif du taux de reconstruction du disque : Faible, Moyen ou Élevé. Plus le taux est élevé, plus l'impact sur les performances est important.
Mode Transfert | Paramètre actif du mode de transfert La seule option possible est mpxio (Multipath Transport Input Output).
Mode Cache | Méthode utilisée pour la mise en cache : Automatique (par défaut), Écriture ultérieure (writeBehind), Écriture directe (writeThrough), Désactivé. La mise en cache des opérations d'écriture améliore les performances des applications, car les données sont écrites dans la mémoire rapide au lieu d'être écrites sur des périphériques de stockage sur disque plus lents. Le paramètre par défaut est Automatique, ce qui active le cache en écriture ultérieure tant qu'aucune unité interchangeable sur site ne tombe en panne.
Mode Diagnostic | Mode de diagnostic actif. Ce paramètre ralentit le système. Par conséquent, utilisez-le seulement en cas de nécessité. Paramètres du mode Diagnostic : APPROPRIÉ (par défaut) : il s'agit d'un mode de diagnostic de boucle en ligne qui assure en permanence la disponibilité des lecteurs principaux en détectant, isolant et résolvant les erreurs qui se produisent sur les unités remplaçables sur site (FRU) défectueuses. Désactivé : le mode de diagnostic n'est pas actif. Actif : le mode de diagnostic est actif et opérationnel. Passif : le mode de diagnostic est configuré pour enregistrer les problèmes critiques, mais pas les incidents de moindre importance.
Nettoyage de disque | La fonction du nettoyage de disque contrôle en permanence la cohérence des volumes. Par conséquent, quelles que soient les entrées et les sorties de données, les voyants du disque clignotent. Activer (par défaut) : active le nettoyage de disque. L'activation du nettoyage de disque ralentit le système. Par conséquent, utilisez-le seulement en cas de nécessité. Désactivé : désactive le nettoyage de disque. Par défaut, le nettoyage de disque est activé. Remarque : il est recommandé de ne pas désactiver le nettoyage de disque, car cela risque d'entraîner des erreurs latentes au niveau des blocs de disque. Ce type d'erreur est susceptible de causer de multiples défaillances sur les disques, ainsi que la perte de données.

Le tableau Sous-rapports fournit des informations connexes supplémentaires. Cliquez sur un élément pour afficher les informations correspondantes.

Type | Quantité
--- | ---
Disques | Nombre de disques de cette baie.
Plateaux | Nombre de plateaux de cette baie.
Disques virtuels | Nombre de disques virtuels de cette baie.
Volumes | Nombre de volumes associés à cette baie.

### Rubriques connexes

- À propos des baies et des plateaux
- Gestion des baies de stockage