## 데이터 서비스 플랫폼 정보

데이터 서비스 플랫폼(DSP)은 시스템의 스토리지 어레이에 대한 가상 서비스를 제공합니다. 또한 파이버 채널 스위치 기능을 제공하기 때문에 시스템에 추가 스위치가 필요 없습니다.

DSP의 구성 정보는 현재 DSP를 교체해야 하는 경우 새 DSP로 이동할 수 있는 상주 플래시 카드에 저장됩니다. 다음 그림은 DSP입니다.

전면:

후면:

DSP의 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 전원 공급 장치 - DSP 의 두 개의 베이는 뒤쪽의 섀시 위에 있으며 섀시에는 750 와트 AC/DC 전원 공급 장치가 포함되어 있습니다. 전원 공급 장치는 섀시 미드플레인에서 분배되는 정격 48V DC 전원을 공급합니다. 전원 공급 장치는 핫 스왑이 가능하며 중복성을 제공합니다. 완전 장착된 섀시에 전원을 공급하기 위해 하나의 전원 공급 장치를 사용합니다.

전원 공급 장치에는 장치 앞에서 주위의 공기를 모아 뒤로 배출하는 전용 냉각팬이 있습니다. 각 장치에는 팬에 오류가 발생할 경우를 대비하여 필수적인 열 차단 회로가 포함되어 있습니다.

각 전원 공급 장치에는 착탈식 전원 코드가 연결되어 있습니다. 잠금 장치를 사용하기 때문에 전원이 차단되기 전까지는 섀시에서 전원을 제거할 수 없습니다.

- 팬 어셈블리 - 팬 어셈블리는 2개의 가변 속도 DC 구동 팬과 팬 제어 카드(FCC)로 구성됩니다. 팬은 앞쪽의 통기구와 직접 열 배기관을 통해 주위 공기를 모아 팬 어셈블리에서 섀시로 보냅니다. 이러한 구성으로 동일 랙이나 인접한 랙의 다른 장치에서 발생하는 공기가 순환되지 않도록 합니다. 팬 어셈블리는 시스템 섀시 앞쪽에서 핫 스왑 방식으로 교체할 수 있습니다.
- MIC - MIC 는 DSP 섀시의 시스템 인터페이스와 관리 제어 기능을 제공합니다. 각 MIC 의 구성은 다음과 같습니다.

- 고성능 마이크로프로세서
- RJ-45 직렬 포트
- 10/100 이더넷 포트
- 작동 가능한 이미지 및 구성 스토리지를 저장하기 위한 PCMCIA 장치(PC 카드)

- 스토리지 리소스 카드(SRC) 세트 - SRC 세트는 DSP FC 인터페이스의 패킷을 처리하는 데 사용됩니다. 각 카드 세트는 다음과 같이 섀시 미드플레인을 통해 서로 연결된 2개의 보드로 구성됩니다.

- SRC는 라인 프로세스 카드로, DSP 섀시의 앞쪽에 장착합니다. SRC의 각 프로세서는 SI O 카드에서 2개의 해당 포트를 관리합니다.
- SIO 카드는 DSP 섀시의 뒤쪽에 장착합니다. SIO 카드는 8개의 2GB FC 인터페이스(즉, 포트)로 구성되어 있습니다. SIO 카드는 스토리지 어레이에 실제 물리적인 인터페이스를 제공합니다.

- 스토리지 리소스 카드(SRC) 메자닌 - SRC 메자닌은 프로세서에 대한 로컬 메모리 캐시를 제공하며 2GB 메모리가 장착되어 있습니다.
- 스위치 패브릭 카드(SFC) - SFC는 DSP 섀시에 대해 중앙 데이터 경로 교환 기능을 제공합니다.

### 관련 항목

- Sun StorEdge 6920 하드웨어 정보