## 일부 종료 수행

일부 종료 수행 시의 시스템 상태는 다음과 같습니다.

- 기본 캐비닛에 있는 Storage Service Processor의 전원이 켜져 있습니다.
- Storage Service Processor 액세서리 트레이의 전원이 켜져 있습니다.
- 모든 스토리지 어레이의 전원은 꺼져 있습니다.
- 데이터 서비스 플랫폼의 전원은 꺼져 있습니다.
- 전원 시퀀서의 사용 가능한 전원 LED만 켜져 있습니다.

시스템의 전원을 끄려면 다음을 수행하십시오.

1. Sun Web Console 페이지로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 관리 > 일반 설정을 누릅니다.
3. 시스템 일부 종료 버튼을 누릅니다.
4. 확인을 눌러 일부 종료 수행을 확인합니다.

일반 설정 페이지에 다음 메시지가 나타납니다.

시스템 일부 종료를 성공적으로 완료했습니다.

시스템을 복원하려면 다음 절차를 사용하십시오.

1. Sun Web Console 페이지로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 관리 > 일반 설정을 누릅니다.
3. 다시 시작 버튼을 누릅니다.

기본 캐비닛과 확장 캐비닛의 전원 시퀀서가 활성화되어 구성 요소의 전원을 복구합니다.

### 관련 항목

- LOM(Lights Out Management) 정보