## Page Informations sur le profil de stockage

Cette page affiche des informations détaillées sur le profil sélectionné, notamment les caractéristiques que le profil attribue au stockage.

Champ | Signification
--- | ---
Nom | Nom du profil.
Description | Description du profil.
État | État du profil : En cours d'utilisation : un groupe de stockage existant utilise ce profil. Non utilisé : aucun groupe de stockage existant n'utilise ce profil. Il est impossible de modifier ou de supprimer des profils en cours d'utilisation.
Type | Type du profil : Utilisateur : le profil a été créé par un utilisateur. Usine : le profil est préconfiguré dans le logiciel du système.
Niveau RAID | Niveau RAID du disque virtuel : RAID-0 RAID-1 RAID-5
Taille de segment | Taille de segment associée, en kilo-octets : 4 Ko, 8 Ko, 16 Ko, 32 Ko ou 64 Ko. Il s'agit d'un attribut de la baie. Ce paramètre doit être identique pour tous les disques virtuels d'une baie. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau ne peut posséder qu'entre 0 et 2 disques virtuels), tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doivent avoir la même taille de segment que le premier disque virtuel. Prenez garde lorsque vous définissez la taille de segment d'un profil, car les profils des groupes de stockage doivent posséder la même taille de segment. Vous pouvez configurer un système comportant une baie avec des disques non utilisés, sur lesquels il est impossible de configurer des disques virtuels, si la taille de segment des profils des groupes de stockage varie.
Disque de secours dédié | Indique si le profil est associé à un disque de secours dédié : Oui ou Non. Le système possède des disques de secours dédiés (ce qui est indiqué par cet attribut) et des disques de secours de la baie (ce qui est indiqué par un attribut modifiable sur la page Informations sur les baies). Disque de secours dédié : il existe une correspondance bi-univoque entre un disque de secours dédié et un disque virtuel (c'est-à-dire, le disque de secours est dédié à un disque virtuel particulier). Cet attribut de profil détermine si un disque de secours dédié est attribué au disque virtuel lors de l'ajout de ce dernier à un groupe de stockage utilisant ce profil. Disque de secours de baie : disque d'une baie pouvant servir de disque de secours pour n'importe quel disque de la baie. Le nombre total de lecteurs et d'attributs de disques de secours dédiés définit le nombre de disques utilisés par chaque disque virtuel dans un groupe de stockage.
Lecture anticipée activée | Indique si la lecture anticipée est activée ou désactivée. Cet attribut doit être identique pour tous les disques virtuels de la baie concernée. Une fois que l'un des plateaux d'une baie comporte un disque virtuel (un plateau ne peut posséder qu'entre 0 et 2 disques virtuels), le paramètre de lecture anticipée de tous les disques virtuels des plateaux de cette baie doit être identique à celui du premier disque virtuel. Déterminez à l'avance si vous avez besoin ou non du paramètre Lecture anticipée activée, car ce dernier doit être identique dans le profil de tous les groupes de stockage d'une baie. Vous pouvez configurer un système comportant des disques non utilisés, sur lesquels il est impossible de configurer des disques virtuels, si le mode de lecture anticipée n'est pas identique dans le profil de tous les groupes de stockage.
Nb de lecteurs | Nombre de lecteurs associés à ce profil. Il s'agit du nombre de lecteurs de disque formant le disque virtuel dans un groupe de stockage recourant à ce profil. Le nombre de lecteurs peut être compris entre 2 et 14 ou être variable. Si vous choisissez la valeur Variable, vous devez indiquer le nombre de lecteurs lors de la création des disques virtuels (c'est-à-dire, lorsque vous ajoutez des unités de stockage au groupe).
Type de baie | Type de la baie. Les options ci-dessous ne permettent d'obtenir qu'une seule configuration de baie (2x2, 2x4 ou 2x6). Si un profil possède l'une de ces options, mais que la baie n'est pas disponible, il est impossible d'utiliser le profil. Concordance parfaite : IOPS (baie 2x4) Concordance parfaite : Bande passante (baie 2x2) Concordance parfaite : Capacité (baie 2x6) Les options et les règles ci-dessous permettent d'obtenir la baie la plus avantageuse en fonction de l'environnement (IOPS, Bande passante ou Capacité) : Meilleure concordance disponible - IOPS : 2x4 > 2x2 > 2x6 Meilleure concordance disponible - Bande passante : 2x2 > 2x4 > 2x6 Meilleure concordance disponible - Capacité : 2x6 > 2x4 > 2x2
Stratégie de virtualisation | Affiche le type de virtualisation associé à ce profil : Bande ou Concaténation.
Taille de bande | Taille de bande associée à ce profil (dans le cas d'une stratégie avec bande) : 128 Ko, 256 Ko, 1 Mo, 2 Mo, 4 Mo, 8 Mo ou 16 Mo.

Le tableau Sous-rapports fournit des informations connexes supplémentaires. Cliquez sur un élément pour afficher les informations correspondantes.

Type | Quantité
--- | ---
Groupes de stockage | Nombre de groupes de stockage auxquels le profil s'applique.
Volumes | Nombre de volumes auxquels le profil s'applique.

### Rubriques connexes

- À propos des profils de stockage
- Gestion des profils de stockage
- À propos des volumes