## 特定のアレイの連続ボリューム検査の開始と停止

あるアレイでの連続ボリューム検査の実行は、以下の手順で行います。

1. 「Sun Web Console」ページで「Strage Automated Diagnostic Envronment」をクリックします。
2. 「管理」>「一般管理」>「デバイスの保守」の順にクリックします。
3. 連続ボリューム検査を実行するアレイの名前をクリックします。

アレイの情報とオプションが表示されます。

4. 「続けて 'vol verify' を実行」リストで「オン」を選択します。
5. 「更新」をクリックします。

「連続ボリューム検査」ページで定義したオプションに従って、アレイで連続ボリューム検査が実行されます。詳細は連続ボリューム検査のスケジューリングを参照してください。

アレイの連続ボリューム検査を無効にするには、以下の手順で行います。

6. 「Sun Web Console」ページで「Strage Automated Diagnostic Envronment」をクリックします。
7. 「管理」>「一般管理」>「デバイスの保守」の順にクリックします。
8. 連続ボリューム検査を停止するアレイの名前をクリックします。

アレイの情報とオプションが表示されます。

9. 「続けて 'vol verify' を実行」リストで「オフ」を選択します。
10. 「更新」をクリックします。

### 関連項目

- 連続ボリューム検査の使用
- 連続ボリューム検査のスケジューリング
- すべてのデバイスでの連続ボリューム検査の停止
- 連続ボリューム検査の結果の表示