## 시스템 IP 주소 설정

시스템에 IP 주소를 공급하는 방법을 지정해야 합니다. DHCP를 선택하면 네트워크는 시스템에서 전원을 켜고 네트워크에 로그인할 때마다 IP 주소를 제공합니다. 고정을 선택하는 경우 시스템에서 전원을 켜고 네트워크에 로그인할 때마다 항상 사용하게 되는 IP 주소를 제공해야 합니다.

1. Sun Web Console로 이동하여 SE6920 Configuration Service를 누릅니다.
2. 관리 > 일반 설정을 누릅니다.
3. 네트워크 설정 섹션으로 갑니다.
4. IP 할당 상자에서 DHCP 또는 고정을 선택합니다.
5. DHCP를 선택한 경우에는 저장을 누릅니다.

고정을 선택한 경우에는 다음 정보를 추가로 입력하고 저장을 누릅니다.

- 시스템에 할당하는 IP 주소
- 시스템에 할당하는 기본 게이트웨이 IP 주소
- 기본 게이트웨이의 네트워크 마스크
- 네트워크 도메인 이름 서버의 IP 주소

참고 -

시스템 관리를 위해 사용하는 웹 브라우저는 시스템의 IP 주소를 기반으로 합니다. 사용자가 수동으로 변경하거나 시스템에 새로 할당되는 등의 이유로 주소가 변경되는 경우 브라우저와 시스템 간의 연결이 해제됩니다. 시스템의 모니터링 및 관리를 계속 수행하려면 시스템에 다시 연결해야 합니다.

### 관련 항목

- 관리 설정 지정