## LAN 이름 및 주소 정보

다음 표에는 사전 정의되어 예약된 시스템 IP 주소와 이름이 나와 있습니다.

| 이름 | IP 주소
--- | --- | ---
Storage Service Processor | `sp` | `192.168.0.2`
DSP(Data Services Platform) | `dsp00` | `192.1680.10`

Storage Service Processor에는 또 하나의 IP 주소가 있습니다. 자세한 내용은 내부 시스템 IP 주소 정보를 참조하십시오.

데이터 서비스 플랫폼의 IP 주소와 LAN 이름은 마스터 MIC에 들어 있습니다. 오류가 발생한 경우 대체 마스터가 마스터 MIC의 IP 주소를 받아 마스터 MIC의 기능을 재개합니다.

각 시스템에는 한 개 이상의 어레이가 있습니다. 기본 캐비닛에는 최대 4개까지, 확장 캐비닛에는 최대 6개까지 어레이를 설치할 수 있습니다. 어레이는 기본 캐비닛과 확장 캐비닛에서의 위치에 따라 고정된 이름과 IP 주소를 갖습니다. 다음 표는 사용 가능한 모든 캐비닛에서의 적절한 모든 어레이 구성에 대한 예약 IP 주소 목록을 제공합니다.

설명 | 이름 | IP 주소
--- | --- | ---
최하단 어레이(기본 캐비닛 #0) | `어레이00` | 192.168.0.40
맨 밑에서 두 번째 어레이(기본 캐비닛 #0) | `어레이01` | 192.168.0.41
맨 밑에서 세 번째 어레이(기본 캐비닛 #0) | `어레이02` | 192.168.0.42
맨 밑에서 네 번째 어레이(기본 캐비닛 #0) | `어레이03` | 192.168.0.4
최하단 어레이(확장 캐비닛 #1) | `어레이10` | 192.168.0.50
맨 밑에서 두 번째 어레이(확장 캐비닛 #1) | `어레이11` | 192.168.0.51
맨 밑에서 세 번째 어레이(확장 캐비닛 #1) | `어레이12` | 192.168.0.52
맨 밑에서 네 번째 어레이(확장 캐비닛 #1) | `어레이13` | 192.168.0.53
맨 밑에서 다섯 번째 어레이(확장 캐비닛 #1) | `어레이14` | 192.168.0.54
맨 밑에서 여섯 번째 어레이(확장 캐비닛 #1) | `어레이15` | 192.168.0.55
최하단 어레이(확장 캐비닛 #2) | `어레이20` | 192.168.0.60
맨 밑에서 두 번째 어레이(확장 캐비닛 #2) | `어레이21` | 192.168.0.61
맨 밑에서 세 번째 어레이(확장 캐비닛 #2) | `어레이22` | 192.168.0.62
맨 밑에서 네 번째 어레이(확장 캐비닛 #2) | `어레이23` | 192.168.0.63
맨 밑에서 다섯 번째 어레이(확장 캐비닛 #2) | `어레이24` | 192.168.0.64
맨 밑에서 여섯 번째 어레이(확장 캐비닛 #2) | `어레이25` | 192.168.0.65

### 관련 항목

- 스토리지 트레이 정보
- 캐비닛 식별자 정보
- 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보