## 「FC ポートの詳細」ページ

このページには、統計と追加情報を含む、選択した FC ポートに関連付けられたプロパティが表示されます。

フィールド | 内容
--- | ---
リンク状態 | 現在のリンク状態を示します。「オンライン」、「障害あり」、または「オフライン」になります。
ハードウェア状態 | ハードウェアの現在の状態です。 有効 リンクダウン 不明 不良 ループバック 媒体なし バイパス中 送信障害
ポート ID | ファイバチャネルの n ポート識別子 (ID) を示します。
WWN | ポートの WWN (World Wide Name) を示します。
ノードの WWN | ノードの WWN (World Wide Name) を示します。
ポートタイプ | ファイバチャネルポートのタイプを示します。「n ポート」または「nl ポート」になります。
FC ユニットのタイプ | ファイバチャネルユニットのタイプを示します。通常は HBA (ホストバスアダプタ) になります。
モジュールのタイプ | モジュールのタイプです。「1 GBIC」、「2 GBIC」、または「Missing GBIC」のいずれかになります。
稼働時間 | 日数、時間、分数、秒数の単位で、現在のファイバチャネルポートの稼働時間を示します。
設定されている FC ID | 構成されているファイバチャネル識別子を示します。
動作可能な FC ID | 動作可能なファイバチャネル識別子を示します。
設定されている FC 速度 | 構成されているファイバチャネル速度を示します。「自動」、「1 GB」、または「2 GB」になります。「自動」に設定されている場合、動作速度は搭載されているハードウェア (GBIC) に応じて 1 または 2 になります。「2」に設定され、GBIC が 1 のみをサポートしている場合、動作可能な速度は 1 です。ストレージのユーザーは、この設定を変更できます。
動作可能な FC 速度 | 動作可能なファイバチャネル速度を示します。「1 GB/秒」または「2 GB/秒」になります。
GBIC クラス能力 | ファイバチャネルのクラス能力を示します。以下のいずれかの組み合わせになります。 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4 クラス 5 クラス 6
動作可能な FC クラス | 動作可能なファイバチャネルクラスを示します。以下の組み合わせになります。 クラス 1 クラス 2 クラス 3 クラス 4 クラス 5 クラス 6
プロトコル能力 | このファイバチャネルのプロトコルサポートです。これは、「Loop」、「Fabric」、または「SCSI」の中から以下のいずれかの組み合わせで示します。 IP over FC SCSI - FCP FC - VI
動作可能なプロトコル | 「Loop」、「Fabric」、または「SCSI」など、現在構成されているプロトコルを、以下のいずれかの組み合わせで示します。 IP over FC SCSI - FCP FC - VI

FC ポート統計情報の表には、特定の FC ポートに関する以下の情報が表示されます。

フィールド | 内容
--- | ---
エラー数 | このファイバチャネルポートに関連する現在のエラー数を示します。
書き込みコマンド | このファイバチャネルポートに対する現在の書き込みコマンド数を示します。
読み取りコマンド | このファイバチャネルポートに対する現在の読み取りコマンド数を示します。
書き込みバイト | このファイバチャネルポートからの合計書き込みバイト数を示します。
読み取りバイト | このファイバチャネルポートに対する合計読み取りバイト数を示します。
ループリセットイベント | このファイバチャネルポート上のループリセットイベント数を示します。
ループ停止イベント | このファイバチャネルポート上のループダウンイベント数を示します。

この「追加情報」テーブルには、イニシエータに関する補足的な情報が示されます。項目をクリックするとその詳細が表示されます。

タイプ | 数量
--- | ---
イニシエータ | このファイバチャネルポートに関連付けられたイニシエータの数です。

### 関連項目

- FC ポートについて