## MAC アドレスの使用

Ethers では、メディアアクセス制御 (MAC) アドレスを各デバイスの IP 名または IP アドレスと関連付けることができます。それぞれの MAC アドレスでは、各 IP 名または IP アドレスのストレージの場所またはデバイスが識別されます。アレイの MAC アドレスを入力または更新すると、起動時に IP アドレスが自動的にアレイに割り当てられます。IP と MAC のマッピングは、`/etc/hosts` および `/etc/ethers` ファイルによって行われます。

注 -

Ethernet アドレスは、出荷時に Ethernet コントローラボードに割り当てられます。ネットワーク通信を行うには、デバイスの IP アドレスに固定 Ethernet アドレスをマップする必要があります。

### 関連項目

- MAC アドレスの入力と消去