## Page Délais d'attente du système

Cette page permet d'indiquer des délais d'attente pour diverses fonctions du système.

Champ | Description
Ping | Délai d'attente appliqué lors de l'exécution d'une commande ping. La valeur par défaut est de 10 secondes.
E-mail | Délai d'attente appliqué lors de l'envoi de messages électroniques. La valeur par défaut est de 30 secondes.
Baies de stockage Sun (jetons http) | Délai d'attente appliqué lors de l'extraction d'informations sur les jetons d'une baie. La valeur par défaut est de 60 secondes.
Accès SNMP | Délai d'attente appliqué lors de la recherche de commutateurs prenant en charge le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol). La valeur par défaut est de 60 secondes.
Discman (détection) | Délai d'attente de la détection du Discman. La valeur par défaut est de 1 200 secondes.
Séquenceur d'alimentation | Temps écoulé avant qu'une absence de réponse du séquenceur d'alimentation soit considérée comme une erreur.
Soumettre | Permet d'activer les délais d'attente spécifiés.
Valeurs par défaut | Permet de remettre les délais d'attente à leur valeur par défaut.

### Rubriques connexes

- Réglage des délais d'attente du système
- Test d'une adresse électronique
- Configuration d'un fournisseur de notifications d'interruptions SNMP