## 스토리지 프로파일 정보

스토리지 프로파일은 스토리지 도메인에 적용해 스토리지를 할당하는 속성의 집합이며 각 속성을 개별적으로 설정할 필요는 없습니다. 시스템에는 기본 스토리지 프로파일 외에도 사전에 정의한 스토리지 프로파일 집합이 있습니다. 프로파일은 해당 스토리지를 사용하는 응용 프로그램에 적합한 것을 선택하거나 사용자 지정 프로파일을 생성합니다.

각 스토리지 프로파일의 설정은 다음과 같습니다.

매개 변수 | 값 또는 변수 유형 | 설명
--- | --- | ---
이름 | 최대 32자 | 스토리지 프로파일의 고유한 식별자입니다.
설명 | 최대 256자 | 프로파일 설명입니다.
세그먼트 크기 | 4KB, 8KB, 16KB, 32KB 또는 64KB | 어레이 세그먼트의 크기입니다.
미리 읽기 | 켜기(활성화) 또는 끄기(비활성화) | 어레이의 미리 읽기 모드입니다.
RAID 레벨 | 0, 1, 5 | 가상 디스크 내의 모든 디스크에 구성된 RAID 레벨입니다.
어레이 유형 | 완전 일치: IOPS(2x4 어레이) 완전 일치: 대역폭(2x2 어레이) 완전 일치: 용량(2x6 어레이) 최적의 일치: IOPS 최적의 일치: 대역폭 최적의 일치: 용량 | 완전 일치 옵션은 지정된 어레이 구성(2x2, 2x4 및 2x6)하고만 사용해야 하므로 단일 시스템의 경우 완전 일치 옵션을 1개만 사용하는 것이 적절합니다. 프로파일이 완전 일치 옵션을 지정하지만 잘못된 어레이 유형에 적용되는 경우 해당 풀에 스토리지를 추가할 수 없습니다. 최적의 일치 옵션은 IOPS, 대역폭 또는 용량의 성능을 토대로 어레이 유형과의 일치를 시도합니다. 적용되는 규칙은 다음과 같습니다. 대역폭: 2x2 > 2x4 > 2x6 용량: 2x6 > 2x4 > 2x2 IOPS: 2x4 > 2x2 > 2x6
디스크 수 | 2에서 14, 변수 | 가상 디스크에서 함께 그룹화되는 디스크 수입니다. 예를 들어, 디스크 수 매개변수를 숫자로 지정한 스토리지 풀을 생성하는 경우, 스토리지 풀의 일부인 가상 디스크에도 모두 같은 수의 디스크가 있어야 합니다. 디스크 수 매개변수가 변수 값으로 설정되어 있는 경우에는 풀에 스토리지를 추가할 때 디스크 수에 대한 메시지가 나타납니다.
전용 핫 스페어 | 활성화/비활성화 | 각각의 가상 디스크가 전용 핫 스페어로 사용되기 위해 같은 트레이에서 추가 디스크가 필요함을 나타내는 설정입니다.
가상화 | 연결/스트라이프 | 스토리지 풀에서 할당된 모든 볼륨에 사용되는 전략입니다. 연결 값은 다음과 같습니다. 최소 한 개의 가상 디스크가 필요합니다 순차적 환경에 사용됩니다. "최적"의 가상 디스크에서 볼륨을 생성하는 알고리즘을 구현하여 가상 디스크의 전체 파티셔닝을 최소화합니다. 스트라이프 값 최소 2개의 가상 디스크가 필요합니다. 임의 환경에서 사용됩니다. 볼륨의 다중 파티션에 따른 스트라이프
스트라이프 크기 | 128KB, 512KB, 1MB, 2MB, 4MB, 8MB, 16MB | 스트라이프 가상화 전략에 사용되는 스트라이프에 할당할 가상 디스크상의 메모리 공간 크기입니다. 이 필드는 가상화 매개변수가 스트라이프로 설정되어 있을 때만 유효합니다.

### 관련 항목

- 참조: 표준 스토리지 프로파일
- 스토리지 프로파일 관리