## 「リストからのテスト」ページ

このページでは、一覧表示されたシステムデバイスに対する診断テストを起動できます。

フィールド | 説明
--- | ---
デバイス | テストを実行するデバイス。
診断タイプ | テストに使用する通信方式。「InBand」ではデータパスで実行され、「OutOfBand」ではデータ以外の Ethernet チャネルで実行されます。
ステータス | デバイステストの状態。
テストを実行 | 各システムデバイスで実行可能なテストの一覧。テスト名をクリックすると、そのテストが起動されます。

### 関連項目

- 参考項目 : 診断テストのオプション
- se2_configcheck テストのオプション
- 6020-VolVerify テストのオプション
- 6020-loop テストのオプション
- 診断テストについて
- 「トポロジ」表示からのテストの実行
- デバイスリストからのテストの実行
- 診断テストの管理
- テストのデフォルトの設定