## 创建启动器

您可以创建新的启动器，然后将其与卷关联。此外，还可在建立物理连接之前预先配置启动器。此情况下，您可以设置卷并将卷映射至启动器，然后提供全球通用名 (WWN)。

您需要与卷相关联的启动器的 WWN。

要创建启动器：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"存储设备">"物理">"启动器"，然后单击"新建"。

屏幕上将显示"新建启动器"向导。

3. 单击要与此启动器相关联的存储域，然后单击"下一步"。
4. 指定新启动器的名称（至多使用 16 个字符）。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）。

5. 指定新启动器的说明（最多使用 256 个字符，包括空格）。单击"下一步"。

有效字符包括 0 到 9；A 到 Z；a 到 z；_（下划线）；-（短划线）；。（句点）；：（冒号）；，（逗号）；%（百分号）；( )（圆括号）；[ ]（方括号）；{ }（花括号）；`（勾号）；~（代字号）和 |（竖线）。

6. 指定启动器的 WWN。单击"下一步"。
7. 选择启动器的操作系统 (OS) 类型。

选项包括"标准"和"HPUX"。

"标准"表示除 HP 之外的所有操作系统。

8. （可选）选择要映射至此启动器的卷。
9. 检查指定的信息。如果感到满意，请单击"完成"。如果不满意，请单击"上一步"进行修改。

### 相关主题

- 管理启动器
- 将启动器映射至卷