## À propos du panneau du processeur de service

Le panneau de service comprend le panneau du processeur de service et deux panneaux d'E/S. Cela facilite le câblage du système. Le panneau du processeur de service permet d'effectuer les connexions suivantes :

- Connecteur de modem
- Ports série
- Connecteurs d'alimentation pour les armoires d'extension
- Connexions Ethernet et Fibre Channel (FC) pour les armoires d'extension
- Un port auxiliaire (AUX) pour la prise en charge d'un modem externe à utiliser lorsque le système se trouve dans un environnement dans lequel le modem interne est incompatible.

Le diagramme suivant représente le panneau de service, accompagné de ses panneaux d'E/S :

Effectuez le câblage via le panneau de service plutôt que les composants individuels du système. Lorsque le système possède des armoires d'extension, le câblage entre les armoires s'effectue par l'intermédiaire des panneaux de service, comme le montre la figure suivante :

### Rubriques connexes

- À propos du matériel du système Sun StorEdge 6920