## 關於儲存陣列

儲存陣列可支援系統的實體儲存裝置。每個儲存陣列由磁碟盤與控制器組成。每個磁碟盤可以包含 7 到 14 個磁碟機。具有少於 14 個磁碟機的磁碟盤可以進行升級。

每個陣列具有兩個控制器，以提供備援控制路徑。每個陣列也具有備援光纖通道 (FC) 資料路徑。對於備援電源，每個陣列具有兩個電源供應器，每個陣列具有自己的電池備用系統。在所有電源發生故障時，每個陣列可以從電池獲得充足的電源以按正常順序關機。此外，每個磁碟機具有鏡像於所有磁碟機以進行備援的系統區資訊，這樣可從任何可作用的磁碟機恢復資料。

系統有三種支援的儲存陣列配置：

- 兩個控制器與兩個儲存陣列 (2¥2)，包含 14 至 28 個磁碟機。
- 兩個控制器與四個儲存陣列 (2¥4)，包含 28 至 56 個磁碟機。
- 兩個控制器與六個儲存陣列 (2¥6)，包含 42 至 84 個磁碟機。

系統配置取決於對輸送量、儲存容量及經濟性的要求。例如，如果相對於經濟性而言，您更看重輸送量，則您的系統可以使用 2¥2 儲存陣列配置。如果可用的儲存容量比輸送量更重要，則您的系統可以使用 2¥6 儲存陣列配置。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge 6920 硬體