## À propos des tests de diagnostic

Les tests de diagnostic permettent de vérifier le fonctionnement de tous les composants du système. Ils peuvent tous être exécutés à partir de l'interface graphique.

Les vues topologiques sont des représentations graphiques des périphériques du système telles que des icônes ou des photographies. À partir de la vue Topologie, vous pouvez sélectionner des sous-tests et des options de tests pour les périphériques représentés. La vue Test à partir de la topologie permet d'afficher les tests des ports connectés, mais pas des hôtes/adaptateurs bus hôtes.

La vue Test à partir de la liste répertorie les périphériques et les tests correspondants. Cette vue indique également tous les tests d'hôte/HBA disponibles. Elle ne se limite pas aux ports connectés.

La vue Test à partir de la liste permet de :

- Sélectionner les options d'un périphérique particulier.
- Indiquer le nombre d'exécutions de chaque test.

Remarque -

L'état de contrôle des périphériques et les liens figurent à la fois dans la vue Topologie et dans le menu Test à partir de la liste.

Le gestionnaire de tests permet de suivre et de contrôler la progression des tests sélectionnés par l'utilisateur. La vue Sortie test permet d'afficher le résultat des tests en cours et terminés.

### Rubriques connexes

- Exécution de tests à partir de la vue Topologie
- Exécution de tests à partir d'une liste de périphériques
- Référence : Options des tests de diagnostic
- Gestion des tests de diagnostic
- Définition des paramètres par défaut des tests