## Utilisation des adresses MAC

Ethers vous permet d'associer une adresse Media Access Control (MAC) à chaque nom ou adresse IP de périphérique. Chaque adresse MAC identifie un emplacement de stockage ou un périphérique pour chaque nom IP ou adresse IP. Lorsque vous saisissez ou mettez à jour l'adresse MAC d'une baie, une adresse IP peut être automatiquement attribuée à cette dernière au démarrage. La correspondance entre les paramètres IP et MAC se fait par l'intermédiaire des fichiers `/etc/hosts` et `/etc/ethers`.

Remarque -

Une adresse Ethernet est attribuée à la carte du contrôleur Ethernet en usine. Pour la communication réseau, il est nécessaire que l'adresse Ethernet fixe soit mappée sur l'adresse IP du périphérique.

### Rubriques connexes

- Saisie et suppression des adresses MAC