## À propos de la gestion de la mise sous/hors tension

Cette fonction est également appelée « gestion de l'alimentation à distance ». À partir d'une console distante, vous pouvez arrêter partiellement ou complètement les baies de stockage. Quel que soit le type d'arrêt, la plate-forme DSP met toutes les cartes hors tension, à l'exception des cartes d'interface de gestion (MIC). Par défaut, la fonction de gestion de la mise sous/hors tension est activée dans le système.

Selon que le relais d'alimentation est activé ou non, la gestion de la mise sous/hors tension vous permet d'arrêter partiellement la plate-forme DSP. Cette fonction vous permet de mettre la plate-forme DSP et les baies de stockage sous tension à distance.

Par défaut, le relais d'alimentation est désactivé. Dans ce cas, vous ne pouvez effectuer qu'un arrêt complet. Lorsqu'il est activé, il est possible d'effectuer un arrêt partiel. Pour savoir comment activer et désactiver la fonction de gestion de la mise sous/hors tension, procédez comme suit :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Service > Grille de services > X-Options.

### Rubriques connexes

- Mise sous tension et hors tension du système