## 關於 SRC 組

資料主機透過服務面板上的光纖通道 (FC) 連接埠連接至儲存資源卡 (SRC) 組。SRC 組由兩個卡組成：SRC 處理器卡與儲存裝置 I/O (SIO) 卡。SRC 組永遠成對設定，因此每個系統中至少有兩個 SRC 處理器卡與兩個 SIO 卡。

每個 SRC 組具有下列特性：

- 插卡接頭連接至服務處理器面板的後端。
- 兩個卡透過機架的轉接板進行連接。SRC 處理器卡插入轉接板的前面，SIO 卡插入轉接板的背面。
- SIO 卡可為儲存裝置提供 FC 介面。
- 您可以替換插卡組中的任一個卡，而不會影響其他卡。
- 每個 SRC 組可提供八個連接埠。插卡上的處理器可辨識主機或儲存裝置是否連接至連接埠。每個 SRC 組通常有四個連接埠分配給儲存裝置，另外四個連接埠分配給資料主機。

注意

要充分使用儲存資源卡組上的處理器，請按下列順序使用用於儲存裝置連線的連接埠：`8、6、7、5、4、3、2、1`。

SRC 組數量決定可以連接至系統的起始器數量。每個系統可以設定為最少具有 2 個 SRC 組 (可提供 16 個 FC 連接埠)，最多具有 4 個 SRC 組 (可提供 32 個 FC 連接埠)。

### 相關主題

- 關於分配連接埠