## 어레이와 트레이 정보

트레이는 가용성을 높이기 위해 항상 쌍으로 구성되므로 각각의 고가용성(HA) 어레이 구성에는 2개의 컨트롤러 트레이와 0에서 4개의 확장 트레이가 포함되어 어레이 당 총 6개의 트레이와 최대 84개의 디스크를 구성할 수 있습니다.

- 캐비닛에 설치할 수 있는 스토리지 트레이의 수는 캐비닛 내의 공간과 어레이 구성에 따라 제한됩니다.
- 어레이의 수는 사용 가능한 스토리지 포트 수에 따라 제한됩니다. 각 어레이는 서비스 패널의 FC 포트 단자를 통해 단일 스토리지 포트에 연결되어 있습니다.
- 확장 캐비닛의 어레이 수도 기본 캐비닛에 설치된 어레이의 수에 따라 제한됩니다. 두 번째 확장 캐비닛의 어레이 수는 첫 번째 및 두 번째 캐비닛의 어레이 수에 따라 제한됩니다.

현재 스토리지 트레이를 보려면 스토리지 트레이 정보 표시에 설명한 대로 스토리지 트레이 요약 페이지를 참조하십시오.

현재 스토리지 어레이를 보려면 어레이 정보 표시에 설명한 대로 스토리지 어레이 요약 페이지를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 어레이 이름 및 IP 주소 규칙 정보
- 스토리지 어레이 관리
- 스토리지 트레이 정보