## 关于内部系统 IP 地址

存储服务处理器、各个内部防火墙（也称"路由器"）和网络终端集中器 (NTC) 都有自己的主机名和 IP 地址。缺省情况下，系统将为这些组件保留并配置下列名称和 IP 地址。

硬件 | IP 地址 | 主机名称
--- | --- | ---
防火墙 | 10.0.0.242 | new_firewall
NTC | 10.0.0.243 | new_ntc
存储服务处理器 | 10.0.0.250 | new_sp

如果不愿意使用保留的名称和 IP 地址，请使用以下惯例来创建 IP 地址和主机名称。

硬件 | IP 地址 n = 2 | 主机名称 N = 0 至 7
--- | --- | ---
防火墙 | `10.0.0.`n | spN_firewall
NTC | `10.0.0.`n+1 | spN_ntc
存储服务处理器 | `10.0.0.`n+8 | spN

按照此惯例，下表显示了单个系统 (System0) 的 IP 地址和主机名称。

硬件 | IP 地址 n = 2 | 主机名称 N = 0 至 7
--- | --- | ---
防火墙 | `10.0.0.`2 | sp0_firewall
NTC | `10.0.0.`3 | sp0_ntc
存储服务处理器 | `10.0.0.`10 | sp0

注意 -

使用 Sun StorEdge Remote Response 功能时，与电话线相连的系统应命名为"sp0"。其它系统的名称可以是 sp1 到 sp7 之间的任何唯一名称。

其它系统的命名惯例以 10 为增量增加 IP 地址，如下表所示。除第一个系统的名称和 IP 地址之外，表中还显示了每个附加系统的地址，同一内部 LAN 上最多可达八个系统。

| 防火墙地址和名称 | NTC 地址和名称 | 存储服务处理器地址和名称
--- | --- | --- | ---
系统 0 | 10.0.0.2 sp0-firewall | 10.0.0.3 sp0-ntc | 10.0.0.10 sp0
系统 1 | 10.0.0.12 sp1-firewall | 10.0.0.13 sp1-ntc | 10.0.0.20 sp1
系统 2 | 10.0.0.22 sp2-firewall | 10.0.0.23 sp2-ntc | 10.0.0.30 sp2
系统 3 | 10.0.0.32 sp3-firewall | 10.0.0.33 sp3-ntc | 10.0.0.40 sp3
系统 4 | 10.0.0.42 sp4-firewall | 10.0.0.43 sp4-ntc | 10.0.0.50 sp4
系统 5 | 10.0.0.52 sp5-firewall | 10.0.0.53 sp5-ntc | 10.0.0.60 sp5
系统 6 | 10.0.0.62 sp6-firewall | 10.0.0.63 sp6-ntc | 10.0.0.70 sp6
系统 7 | 10.0.0.72 sp7-firewall | 10.0.0.73 sp7-ntc | 10.0.0.80 sp7

### 相关主题

- 关于网络域
- 关于 LAN 名称和 IP 地址