## Démarrage et arrêt du contrôle d'un périphérique

Vous pouvez choisir de démarrer et d'arrêter le contrôle d'un périphérique de stockage particulier. Le contrôle se poursuit lorsque le périphérique est arrêté. Toutefois, tant que le contrôle de périphérique est dans cet état, aucune notification par courrier électronique n'est envoyée pour les erreurs détectées.

Pour démarrer ou arrêter le contrôle d'un ou de plusieurs périphériques :

1. Accédez à la Sun Web Console, puis cliquez sur Storage Automated Diagnostic Environment.
2. Cliquez sur Administration > Maintenance générale > Démarrage ou arrêt des périphériques.

La page Démarrage ou arrêt des périphériques s'affiche.

3. Dans la liste Motif du changement, sélectionnez le motif du changement relatif au périphérique.
4. Dans la zone Informations, indiquez toute information supplémentaire sur le changement.
5. Procédez de l'une des manières suivantes :

- Cochez la case Démarrer pour chaque périphérique dont vous souhaitez activer le contrôle.
- Cochez la case Arrêter pour chaque périphérique dont vous souhaitez désactiver le contrôle.

6. Cliquez sur Soumettre les changements pour démarrer ou arrêter le contrôle, comme indiqué à l'étape précédente.

### Rubriques connexes

- À propos du contrôle des périphériques
- Contrôle des alarmes de périphériques
- Démarrage et arrêt du contrôle des agents
- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- Affichage du journal des événements d'un périphérique particulier
- Contrôle des périphériques via le rapport récapitulatif des périphériques
- Contrôle des périphériques à l'aide du rapport Alarmes et graphique