## À propos des conventions utilisées pour la désignation des baies et les adresses IP

Les noms d'hôte et les adresses IP des baies reposent sur la position des baies dans l'armoire :

- Chaque baie possède une adresse IP statique préconfigurée. L'adresse IP de la baie occupant la position la plus basse possible dans une armoire de base est 192.168.0.40.
- Le nom d'hôte des baies respecte la syntaxe suivante :

« baie » + n° d'armoire + position

où :

- n° d'armoire correspond à 0 pour l'armoire de base, 1 pour la première armoire d'extension, 2 pour la deuxième armoire d'extension, etc.
- position correspond à un chiffre compris entre 0 et 3 pour une armoire de base et 0 et 5 pour une armoire d'extension, 0 représentant la position la plus basse possible.

Le nom d'hôte de la baie occupant la position la plus basse dans l'armoire de base est `array00`. Il indique qu'il s'agit de la baie située au bas de l'armoire 0. La baie la plus basse dans la première armoire d'extension s'appelle array10, tandis que celle de la deuxième armoire d'extension s'appelle array20.

Au sein de chaque baie, le plateau de contrôleur inférieur est le maître, tandis que le plateau de contrôleur supérieur est le maître secondaire. Par exemple, le plateau de contrôleur tray1 représente le maître, tandis que le plateau de contrôleur tray2 correspond au maître secondaire. En cas de défaillance du plateau de contrôleur maître, le plateau de contrôleur maître secondaire utilise l'adresse IP de la baie.

### Rubriques connexes

- À propos des baies et des plateaux
- À propos des plateaux de stockage
- À propos des conventions pour la numérotation des plateaux
- Gestion des baies de stockage