## 「リモート通知」ページ

このページでは、リモート通知プロバイダを表示および設定できます。

### NSCC 通知プロバイダ

このページには、電子メールプロバイダの情報が表示されます。

フィールド | 説明
有効 | 選択すると、このプロバイダがアクティブになります。アクティブにしない場合は、選択解除します。
電子メールの暗号化 | 選択すると、Sun NSCC 通知先以外への電子メールメッセージが、MD5/Blowfish を使って暗号化されます。
電子メールアドレス | `nscc_transport@sun.com` NSCC 通知用の電子メールアドレスです。
更新 | クリックすると、設定したパラメータが有効になります。

### SSRR 通知プロバイダ

このページで、Sun StorEdge Remote Response 通知プロバイダを作成できます。

フィールド | 説明
有効 | 選択すると、このプロバイダがアクティブになります。アクティブにしない場合は、選択解除します。
ハートビート周期 (時間) | システムが SSRR プロバイダへの通信リンクの状態を調べる周期を、時間単位で入力します。
更新 | クリックすると、設定したパラメータが有効になります。

### SNMP トラップ通知プロバイダ

このページでは、SNMP トラップ通知プロバイダを設定できます。

フィールド | 説明
有効 | 選択すると、このプロバイダがアクティブになります。アクティブにしない場合は、選択解除します。
SNMP バージョン | バージョン番号を選択します。デフォルトは v1 です。
IP 名/アドレス | ネットワークにホストを識別させる IP 上の名前かアドレスを入力します。最大 5 つまでの IP アドレスの情報を指定できます。
ポート | SNMP 通信 (ポート 162) に使用するポート番号です。
最小警告レベル | 最低警告レベルを指定します。デフォルトは「メジャー」です。その他の警告レベルは、以下のとおりです。 クリティカル ダウン 情報
更新 | クリックすると、設定したパラメータが有効になります。

### 関連項目

- 通知プロバイダについて
- 監視およびイベント通知の初期設定
- リモート通知の設定について
- NSCC 通知プロバイダの設定
- Sun StorEdge Remote Response サービスについて
- SSRR 通知プロバイダの設定
- Sun StorEdge Remote Response サービスの有効化
- Sun StorEdge Remote Response サービス用に外部モデムを使用する方法
- SNMP トラップ通知プロバイダの設定