## Page Test à partir de la liste

Cette page permet d'exécuter un test de diagnostic pour un périphérique système répertorié.

Champ | Description
--- | ---
Périphérique | Périphérique sur lequel exécuter le test.
Type de diagnostic | Méthode de communication utilisée pour le test. La méthode Intra-bande est utilisée dans le chemin de données ; la méthode Hors bande est utilisée dans le canal Ethernet hors données.
Statut | Statut du test du périphérique.
Exécution du test | Liste des tests exécutables pour chaque périphérique. Cliquez sur le nom d'un test pour l'exécuter.

### Rubriques connexes

- Référence : Options des tests de diagnostic
- Options du test se2_configcheck
- Options du test 6020-VolVerify
- Options du test 6020-loop
- À propos des tests de diagnostic
- Exécution de tests à partir de la vue Topologie
- Exécution de tests à partir d'une liste de périphériques
- Gestion des tests de diagnostic
- Définition des paramètres par défaut des tests