## 托架汇总页面

此页面显示所有存储托架的有关信息。

字段 | 含义
--- | ---
名称 | 阵列内托架的名称。
阵列 | 托架所属的阵列名称。
类型 | 托架类型： 控制器托架 - 一种存储托架，其硬件 RAID 管理功能内置于控制器中。 扩充托架 - 它是仅带有磁盘而无控制器的存储托架，由控制器托架进行管理。
角色 | 此托架充当的角色。角色包括： 主控制器托架 备用主控制器托架 无控制器 主控制器托架出现故障时，备用主控制器托架将获得主控制器托架的主机名和 IP 址，并接管阵列操作的控制权。
状态 | 托架的状态及其是否有控制器，如果有，则显示是否已启用控制器。状态包括： 已启用 - 托架的控制器已启用并可用于存储活动。 已禁用 - 托架已被禁用，不能用于存储活动。 无控制器 - 托架中没有控制器。
状况 | 托架的当前状况： 就绪 - 托架已联机，可用于存储活动。 故障 - 出现故障，使托架无法就绪。 脱机 - 托架已脱机，不能用于存储活动。 正在引导 - 托架正在引导，不能用于存储活动。 未知 - 托架状态未知。

### 相关主题

- 关于存储托架
- 关于机柜的标识符
- 配置存储阵列