## 关于阵列名称和 IP 地址的约定

阵列的主机名和 IP 地址取决于阵列在机柜中的位置：

- 每个阵列都具有一个预配置的静态 IP 地址。位于基本机柜最下面的阵列的 IP 地址为：192.168.0.40。
- 每个阵列的主机名都由以下部分构成：

"阵列" + 机架号 + 位置号

其中：

- 机架号为 0 表示基本机柜，1 表示第一个扩充机柜，2 表示第二个扩充机柜。
- 位置号为 0 至 3 表示基本机柜中的位置，0 至 5 表示扩充机柜中的位置，0 表示最低位置。

位于基本机柜最下面的阵列的主机名为"`阵列` `00`"，表示它是基本机柜 0 最底部的阵列。第一个扩充机柜中最下面的阵列为"`阵列` 10"，第二个扩充机柜最下面的阵列为"`阵列` 20"。

在每个阵列中，下部控制器托架为主控制器托架，而上部控制器托架为备用主控制器托架。例如，`托架` 1 中的控制器托架为主控制器托架，`托架` 2 中的控制器托架为备用主控制器托架。如果主控制器托架出现故障，备用主控制器将使用阵列的 IP 地址。

### 相关主题

- 关于阵列和托架
- 关于存储托架
- 关于托架编号约定
- 管理存储阵列