## サイト LAN との接続のセットアップ

Ethernet ケーブルによって、サイトのローカルエリアネットワーク (LAN) がサービスパネルの入出力部に接続されます。このケーブルは、パネルのユーザー LAN ポートから、ホストあるいは LAN のファイアウォールまたはゲートウェイに接続されます。ケーブル接続についての詳細は、『Sun StorEdge 6920 システムご使用の手引き』を参照してください。

システムをサイト LAN に接続する方法として次の選択肢があります。

- 動的または静的 IP アドレス。LAN にログインするたびにシステムがユーザーのサイトの Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) サーバーから IP アドレスを取得することも、システムで使用される特定の IP アドレスをユーザーが割り当てることもできます。
- システムが許可するネットワークからアクセスのレベル。

### 関連項目

- システムの IP アドレスの設定
- サービスの制限について
- サイト LAN からの管理