## SRC セットについて

データホストは、サービスパネルのファイバチャネル (FC) ポートを通してストレージリソースカード (SRC) ポートに接続します。SRC セットは、SRC プロセッサカードおよびストレージ入出力 (SIO) カードの 2 つのカードで構成されます。SRC セットは常にペアで構成されるので、それぞれのシステムには、少なくとも 2 つの SRC プロセッサカードと 2 つの SIO カードがあります。

各 SRC セットには以下の特徴があります。

- カードのコネクタは、サービスプロセッサパネルの背面に接続されています。
- 2 枚のカード間の接続は、シャーシのミッドプレーンを経由します。SRC プロセッサカードはミッドプレーンの前面、SIO カードはミッドプレーンの背面に差し込まれています。
- SIO カードは、ストレージに対する FC インタフェースを提供します。
- 他方のカードに影響することなく、セット内のどちらのカードも入れ替えることができます。
- SRC セットには、それぞれ 8 つのポートがあります。カード上のプロセッサは、ポートにホストまたはストレージデバイスのどちらが接続されているかを認識します。通常、各 SRC セットには、ストレージ用に割り当てられた 4 つのポートと、データホスト用に割り当てられた 4 つのポートがあります。

注 -

ストレージリソースカードセットのプロセッサの使用を最適化するには、ストレージ接続用にポートを、8,6,7,5,4,3,2,1 の順にします。

SRC セットの数によって、システムに接続可能なイニシエータの数が決まります。各システムは、16 の SRC ポート用に最小 2 つの FC セット、および 32 の FC ポート用に最大 4 つの SRC セットで構成できます。

### 関連項目

- ポートの割り当てについて