## サービスプロセッサパネルについて

サービスパネルは、サービスプロセッサパネルと 2 つの入出力パネルから構成されます。これによって、システムへの配線が簡略化されています。サービスプロセッサパネルは次の接続を提供します。

- モデム接続
- シリアルポート
- 拡張キャビネット用の電源接続
- 拡張キャビネット用の Ethernet 接続と ファイバチャネル (FC) 接続
- 電話システムが内蔵モデムをサポートしない場所で使用される場合に、外部モデムの使用をサポートする補助ポート (AUX)

次の図は、サービスパネルと、その入出力パネルを示しています。

ケーブルはシステムの各コンポーネントへ接続するのではなく、このサービスパネルに接続します。拡張キャビネットを付加したシステムのキャビネット間の配線もサービスパネルで行います (次の図を参照)。

### 関連項目

- Sun StorEdge 6920 のハードウェアについて