## 关于 Sun StorEdge 6920 系统

Sun StorEdge 6920 系统是一种独立式存储系统，其最高存储容量可达 65 TB。用户从单一位置便可管理和监视系统，且不受主机平台的影响。系统提供了图形和命令行界面，可以帮助管理员对存储设备和数据服务进行管理，从而有助于准备存储设备。系统支持高可用性、高性能、多种灵活配置以及可扩展性。

### 用户界面

系统提供了以下用户界面：

- 图形用户界面，适用于与系统联网的任何主机上的网络浏览器。
- 命令行界面，通过此界面，您可以输入命令来执行操作。Thin-scripting 客户机程序可用来为多种操作系统提供命令行界面。

### 管理软件

管理软件（在 GUI 中标记为"SE6920 Configuration Service"），用于为数据主机准备和维护存储设备。

- 存储域提供了对存储资源的安全共享。除了系统的缺省存储域外，您还可以配置其它存储域，以确保在多个主机之间安全共享存储资源。
- 存储池是一组共享统一配置的存储要素的集合。存储域中可以有数个不同的存储池。
- 存储概要文件定义了存储池的特征。您可以使用缺省存储概要文件，也可以从预配置的概要文件组中选择概要文件，或者或创建新的概要文件。
- 卷用来划分存储池，可以是物理磁盘也可以是虚拟磁盘，它表示系统环境中由数据主机使用的存储空间。
- 快照是卷中数据的副本。由于不必使系统脱机便可创建快照，因此快照提供了一种高可用性的备份方法，并且存储快照的空间小于数据原来占用的空间。

### 监视软件

监视软件（在 GUI 中标记为"Storage Automated Diagnostic Environment"），用于检查系统更新，然后可应用户的请求安装这些更新或者自动安装（如果安装自动连续地进行）。

此外，监视软件还使系统自动发送警报，警报可以发送到电子邮件地址、寻呼机或网络管理主机上运行的诊断软件。每个系统均附带了 Sun StorEdge Enterprise Storage Manager 软件试用版，允许您查看存储网络的拓扑结构并检查存储要素的容量。此软件还可以收集来自多个存储设备（包括同一网络上的一台或多台 Sun StorEdge 6920 系统）的警报。

此外，您还可以使用第三方管理工具，如 Tivoli 或 BMC PATROL 软件，来监视系统。

### 远程监视

Sun StorEdge Remote Response 功能提供以下功能：

- 系统自动将警报发送给 Sun 服务中心。Sun 服务中心可以远程监视和解决许多问题，并在需要时订购 FRU 更换件。有关详细信息，请参阅关于 Sun StorEdge Remote Response 服务 。
- 如果多台 Sun StorEdge 6920 和 6320 系统处于同一环境中，您可以汇集警报并使用一条专用电话线将这些警报发送给 Sun 服务中心。

### SAN 管理

系统可以用于存储区域网 (SAN) 和直接连接式存储 (DAS) 配置，并提供 2 到 28 个（主要及备用）光纤信道 (FC) 端口，其用途如下所示：

- 通过主机总线适配器将数据主机连接至 FC 端口。
- 为主机和存储设备连接添加更多端口。您可以添加二至四个存储资源卡 (SRC) 组，每组提供八个 FC 端口。

您不需要使用任何前端交换机，除非您要连接的主机数目多于系统 SRC 卡上的端口所能支持的最大主机数。

### 可扩展性

系统最低配置包括两个控制器托架，每个托架至少包含七个磁盘，并安装在带有 16 个端口的单个基本机柜中。随着存储需求的增加，可按下列方法扩展系统的容量：

- 添加更多阵列
- 将扩充托架升级为控制器托架
- 在现有存储托架中添加更多磁盘
- 添加更多扩充机柜（最多两个）
- 为数据主机或存储设备添加更多端口

### 相关主题

- 硬件组件概述
- 关于软件结构
- 缺省配置