## 关于存储阵列

存储阵列提供系统的物理存储空间。每个存储阵列均包含磁盘和控制器托架。每个托架可以包含 7 到 14 个磁盘驱动器。如果托架中的磁盘驱动器少于 14 个，则可对其升级。

每个阵列都有两个控制器，从而提供了冗余控制路径。另外，每个阵列都具有冗余的光纤信道 (FC) 数据路径。在冗余电源方面，每个阵列都有两个电源设备，并且都有自己的电池备用系统。在电源完全失效时，每个阵列的电池都可提供足够的电源来执行有序的关机操作。另外，每个磁盘驱动器都包含系统区域信息，这些信息在驱动器之间镜像以实现冗余，从而使数据可以通过任一功能正常的驱动器来恢复。

系统提供了三种支持的存储阵列配置：

- 两个控制器和两个存储托架 (2x2)，可以包含 14 到 28 个磁盘驱动器。
- 两个控制器和四个存储托架 (2x4)，可以包含 28 到 56 个磁盘驱动器。
- 两个控制器和六个存储托架 (2x6)，可以包含 42 到 84 个磁盘驱动器。

系统的配置取决于对吞吐量、存储容量和经济性的要求。例如，如果吞吐量对您而言比经济性更重要，则系统可以使用 2x2 存储阵列配置。如果可用存储容量比吞吐量更重要，则系统可以使用 2x6 存储阵列配置。

### 相关主题

- 关于 Sun StorEdge 6920 硬件