## 执行完全关闭

要完全关闭系统电源：

1. 进入 Sun Web Console 页面，然后单击"SE6920 Configuration Service"。
2. 单击"管理">"常规设置"。
3. 单击"关闭系统"。
4. 单击"确定"以确认要执行完全关闭。

此时，系统处于以下状态：

- 基本机柜中的存储服务处理器已关闭，并受 Lights Out Management 控制。
- 存储服务处理器附属托架保持打开状态。
- 数据服务平台保持打开状态。
- 所有存储阵列均已关闭。
- 所有存储托架均保持打开状态。
- PCU 风扇在运转。
- PCU Remove LED 指示灯亮起，表示可以卸下 PCU。
- 电源序列发生器上的所有电源 LED 指示灯亮起。

您必须在系统上执行以下手动过程以完成关闭过程：

1. 从基本机柜和扩充机柜上卸下前装饰板。
2. 在每个机柜的前下部和后下部，将 AC 电源序列发生器的断路器按至"Off"位置。
3. 存储服务处理器附属托架将会关闭。
4. 数据服务平台将会关闭。
5. 所有存储托架均会关闭。
6. PCU 风扇将会停止运转。

如要维护电源序列发生器或移动系统，请断开电源线的连接。否则，保持电源线的连接状态，以确保通过正确接地路径释放静电。

### 相关主题

- 完全关闭后恢复系统
- 执行部分关闭