## 「スイッチデータ」ページ

このページを使用して、ファイバチャネル (FC) カウンタ値を表示できます。

フィールド | 説明
--- | ---
スイッチを選択 | カウンタ値を表示するファイバチャネルデバイスを選択します。
表示 | クリックすると、選択したファイバチャネルデバイスのカウンタ値が表示されます。
ベースラインの設定 | クリックすると、カウンタの増分値を測定する参照値として現在のカウンタ値が格納されます。
合計 | クリックすると、基準カウンタ値と現在のカウンタ値の合計が表示されます。

### 「スイッチカウンタ値」テーブル

このテーブルは、ファイバチャネル (FC) ポートのさまざまなカウンタを表示します。

フィールド | 説明
--- | ---
Name | ファイバチャネルポートが存在するデバイスの IP アドレス。
Component | ファイバチャネルポート番号。
Link | ファイバチャネルリンクのリセット数。
Sig | ファイバチャネルの信号エラー数。
Seq | ファイバチャネルのシーケンスデリミタエラー数。
CRC | ファイバチャネルの CRC エラー数。
Sync | ファイバチャネルが同期を失った回数。
InvTxW | 8b/10b 符号化ワード検出を使用するファイバチャネルで検出された不正な転送の回数。
Inframes | ファイバチャネルポートが受信したフレーム数。
Outframes | ファイバチャネルポートが送信したフレーム数。

### 関連項目

- スイッチカウンタ値の表示