## Restauration du système après arrêt complet

Si le système a été mis hors tension en utilisant la procédure d'arrêt complet, vous devez effectuer la procédure suivante sur le système :

1. Ouvrez la porte avant et la porte arrière de l'armoire de base et de toutes les armoires d'extension.
2. Enlevez le panneau avant de chaque armoire.
3. Vérifiez que les interrupteurs à clé, qui se trouvent en bas de la face avant de chaque armoire, sont sur la position En attente.
4. Dans la partie inférieure à l'avant et à l'arrière de chaque armoire, réglez le disjoncteur du séquenceur d'alimentation arrière CA sur Désactivé.
5. Assurez-vous que les câbles d'alimentation CA sont connectés aux sorties CA correctes.
6. Dans la partie inférieure à l'avant et à l'arrière de chaque armoire, positionnez l'interrupteur Local/Désactivé/Distant sur Distant.
7. Dans la partie inférieure à l'avant et à l'arrière de chaque armoire, positionnez les disjoncteurs du séquenceur d'alimentation CA sur Activé.

Les voyants d'état de l'alimentation sur le panneau avant et arrière indiquent le statut du séquenceur d'alimentation avant et s'allument dans l'ordre suivant :

- Les voyants de l'alimentation CA principale s'allument lorsque l'armoire est mise sous tension.
- Séquenceur étape 1.
- Séquenceur étape 2.

8. Attendez environ 1 minute.
9. Allez à l'arrière du système et recherchez l'interrupteur d'alimentation du processeur de service de stockage.
10. Éteignez l'interrupteur marche/arrêt, puis rallumez-le.
11. Vérifiez que seuls les voyants verts sont allumés pour les composants.
12. Replacez les panneaux de garnissage avant et fermez toutes les portes.

Le système fonctionne et prend en charge la procédure de mise sous tension à distance.

### Rubriques connexes

- Mise sous tension et hors tension du système