## 參考：標準儲存裝置設定檔

Sun StorEdge 6920 系統包括下列儲存裝置設定檔：

設定檔名稱 | RAID 等級 | 區段大小 | 預先讀取模式 | 磁碟機數量 | 陣列類型 | 專用熱備用 | 虛擬 | 串列大小
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
預設值 | RAID-5 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：頻寬 (2¥2 > 2¥4 > 2¥6) | 否 | 串列 | 1 MB
循序 | RAID-5 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 完全相符：頻寬 (2¥2 陣列) | 否 | 連結 | 不適用
隨機 5 | RAID-5 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 2 MB
隨機 1 | RAID-1 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 2 MB
高效能 計算 | RAID-5 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 完全相符：頻寬 (2¥2 陣列) | 否 | 連結 | 不適用
郵件多工緩衝處理 | RAID-1 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 2 MB
NFS 串列 | RAID-5 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 2 MB
NFS 鏡像 | RAID-1 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 2 MB
Oracle OLTP | RAID-5 | 32 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 1 MB
Oracle OLTP HA | RAID-1 | 32 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 1 MB
Oracle DSS | RAID-5 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 2 MB
Sybase OLTP | RAID-5 | 32 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 1 MB
Sybase OLTP HA | RAID-1 | 32 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 1 MB
Sybase DSS | RAID-5 | 64 KB | 開啟 | 變數 | 最佳相符：IOPS (2¥4 > 2¥2 > 2¥6) | 否 | 串列 | 2 MB

### 相關主題

- 關於儲存裝置設定檔
- 管理儲存裝置設定檔