## 용어집

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

## C

CLI

명령어 입력란 인터페이스 Sun StorEdge 6920 시스템에서는 thin-scripting 클라이언트를 관리 또는 응용 프로그램 호스트에 설치해야 명령어 입력란 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

맨 위로

## D

DAS

직접 접근 스토리지(DAS)를 참조하십시오.

DSP

데이터 서비스 플랫폼(DSP)을 참조하십시오.

맨 위로

## F

FC

파이버 채널(FC)을 참조하십시오.

FRU

현장 교체 가능 장치(FRU)를 참조하십시오.

맨 위로

## G

GUI

그래픽 사용자 인터페이스(Graphical User Interface). 본 제품의 사용자는 웹 브라우저를 통해 GUI에 액세스할 수 있습니다.

맨 위로

## H

HBA

호스트 버스 어댑터(HBA)를 참조하십시오.

맨 위로

## I

I/O 패널

서비스 패널을 참조하십시오.

IOPS

트랜잭션 속도의 측정치로 초당 입출력 트랜잭션의 수를 나타냅니다.

맨 위로

## L

LAN

근거리 통신망(Local Area Network)

LUN

논리 단위 번호(LUN)를 참조하십시오.

LUN 마스킹

특정 볼륨에 액세스할 수 있는 초기화 장치를 필터링하는 것을 말합니다.

LUN 매핑

초기화 장치에 볼륨 권한을 할당하는 것을 말합니다.

맨 위로

## M

MAC 주소

매체 접근 제어(MAC) 주소를 참조하십시오.

MIC

관리 인터페이스 카드(MIC)를 참조하십시오.

맨 위로

## N

NSCC

NSCC(Network Storage Command Center)는 Sun Service Remote Response 서비스에서 수집하는 Sun 시스템 관련 데이터가 향하는 목적지입니다. 시스템에서 이 기능을 활성화하면 시스템이 원격으로 모니터링됩니다.

맨 위로

## P

PDU

전원 분배 장치(PDU)를 참조하십시오.

맨 위로

## R

RAID

독립 디스크의 중복 어레이을 나타냅니다. 여러 드라이브가 한 개의 가상 드라이브로 결합되어 성능과 신뢰성을 높이는 구성입니다. RAID 세트 또는 RAID 그룹이라고도 합니다.

RAS

신뢰성(Reliability), 가용성(Availability) 및 서비스 용이성(Serviceability).

맨 위로

## S

SAN

스토리지 영역 네트워크(SAN)를 참조하십시오.

SFC

스위치 패브릭 카드(SFC)를 참조하십시오.

SIO 카드

스토리지 I/O(SIO) 카드를 참조하십시오.

SRC

스토리지 리소스 카드(SRC)를 참조하십시오.

Storage Service Processor

스토리지 시스템에 통합되어 시스템 구성 요소와 로컬 및 원격 관리 및 유지 관리에 통일된 관리 액세스를 제공하는 관리 장치입니다. Storage Service Processor는 패치, 펌웨어, 소프트웨어의 자동 업그레이드도 지원합니다.

Sun StorEdge Remote Response(SSRR) 서비스

주문형 Sun 스토리지 자체 관리 및 Sun의 상시 모니터링을 위한 원격 지원 솔루션입니다.

맨 위로

## T

thin-scripting 클라이언트

네트워크상의 승인된 호스트에서 시스템의 명령어 입력란 인터페이스를 실행하는 클라이언트입니다. 이 클라이언트는 HTTPS 같은 안전한 대역 외 인터페이스를 통해 시스템의 Storage Service Processor와 통신합니다. 이 클라이언트는 네트워크를 통해 시스템에 액세스할 수 있는 호스트에 설치해야 합니다. 사용 가능한 클라이언트에는 Solaris, Microsoft Windows 2000 및 Windows 2003, Linux, HP-UX 및 IBM AIX 운영 체제용이 있습니다.

맨 위로

## U

USB 플래시 카드 또는 디스크

구성 정보를 저장하는 상주 카드입니다. Storage Service Processor와 데이터 서비스 플랫폼은 모두 플래시 장치에 구성을 저장합니다.

맨 위로

## W

WWN

World Wide NameIEEE 같은 공인된 명명 기관에서 지정한 고유한 64비트 번호로 네트워크에 대한 연결(장치) 또는 연결 세트를 확인합니다. WWN은 명명 기관 식별 번호, 제조업체 식별 번호 및 특정 연결의 고유 번호로 구성됩니다.

맨 위로

## ㄱ

가상 디스크

하나의 디스크로 작동하는 디스크 또는 익스텐트의 모음입니다. 가상 디스크가 마운트된 장치는 가상 디스크를 하나의 디스크로 취급합니다.

가상화

스토리지 서비스를 데이터 서비스와 결합하여 볼륨 및 풀 같은 유용한 스토리지 개념을 생성하고 복잡한 스토리지 관리를 해결하는 설계 전략입니다. Sun StorEdge 6920 시스템은 가상화 전략을 사용해 스토리지 풀을 생성 및 관리합니다.

경고

사용자가 개입해야 하는 하위 유형의 이벤트입니다. 조치 가능한 이벤트라는 용어는 대개 경고를 나타냅니다. 이벤트를 참조하십시오.

경보

기존 경고 또는 임박한 경고에 대한 주의이벤트를 참조하십시오.

고객 LAN

사이트 LAN을 참조하십시오.

관리 인터페이스 카드(MIC)

관리 소프트웨어가 상주하는 카드입니다. 각 데이터 서비스 플랫폼에는 마스터/대체 마스터 모드로 작동하는 두 개의 MIC가 있습니다.

관리 호스트

시스템 관리에 사용되는 시스템과 대역 외 네트워크로 연결된 호스트입니다. 관리 호스트는 원격 CLI 패키지, Sun StorEdge Enterprise Storage Manager 또는 Sun Storage Automated Diagnostic Environment(장치 버전) 같은 모니터링 소프트웨어나 타사 모니터링 프로그램을 설치할 수 있습니다. 관리 호스트는 네트워크 연결을 통해 다른 시스템에서 관리 소프트웨어를 실행하는 경우에도 사용할 수 있습니다.

구축

호스트에 스토리지를 할당하는 프로세스입니다.

기본 캐비닛

데이터 서비스 플랫폼(DSP), 트레이, Storage Service Processor, 서비스 패널, 전원 분배 장치(PDU), USB 플래시 디스크 및 이더넷 허브를 포함하며 이더넷, 파이버 채널 전원 케이블과 사전에 연결되어 있는 시스템의 주 캐비닛을 나타냅니다. 기본 캐비닛은 1개 또는 2개의 확장 캐비닛에 연결할 수 있습니다.

맨 위로

## ㄴ

네트워크 도메인

내부 통신 같은 특수한 용도로 사용되는 LAN입니다. 각 스토리지 시스템은 최대 3개의 LAN에 참여할 수 있으며 3가지 유형의 네트워크 도메인 가운데 하나로 구성될 수 있습니다.

논리 단위 번호(LUN)

특정 호스트에서 인식되는 볼륨의 식별자입니다. 같은 볼륨을 다른 호스트에서 다른 LUN으로 나타낼 수 있습니다.

맨 위로

## ㄷ

다중 경로

대상에 2개 이상의 물리적 경로를 제공하는 중복 설계입니다.

대상

초기화 장치 명령 수신자로 일반적으로 볼륨이 해당됩니다.

대역 내 트래픽

호스트와 스토리지 장치 사이의 데이터 경로를 사용하는 시스템 관리 트래픽입니다. 대역 외 트래픽을 참조하십시오.

대역 외 트래픽

주 데이터 경로 밖에서 교환되는 시스템 관리 트래픽으로 이더넷 네트워크를 사용합니다. 대역 내 트래픽을 참조하십시오.

데이터 경로

데이터 호스트와 스토리지 장치 사이에서 데이터 패킷이 지나가는 경로입니다.

데이터 서비스 플랫폼(DSP)

시스템의 모든 스토리지를 확장 가능한 단일 개체처럼 관리할 수 있도록 스토리지를 통합 및 가상화하는 Sun StorEdge 6920 시스템의 컨트롤러 구성 요소입니다.

데이터 호스트

스토리지에 시스템을 사용하는 호스트입니다. 데이터 호스트는 시스템에 직접 연결하거나(DAS) 여러 데이터 호스트를 지원하는 외부 스위치에 연결할 수 있습니다(SAN).

도메인

스토리지 도메인을 참조하십시오.

디스크

데이터를 저장하는 물리적 드라이브 구성 요소입니다.

맨 위로

## ㅁ

마스터 / 대체 마스터

이중화 구성을 통해 신뢰성을 확보하는 설계입니다. 어레이 구성과 관리 인터페이스 카드(MIC)는 마스터/대체 마스터 구성을 갖습니다. 각 어레이 구성에는 2개의 컨트롤러 트레이가 포함되어 있지만 IP 주소와 이름은 1개 뿐이며 MIC는 1개의 IP 주소와 이름을 공유합니다. 각각의 경우 마스터 구성 요소는 이 IP 주소와 이름을 사용합니다. 마스터에 오류가 발생하면 대체 마스터가 마스터의 IP 주소와 이름을 이어받고 마스터의 기능을 인계 받습니다.

매체 접근 제어(MAC) 주소

각 이더넷 컨트롤러 보드를 식별하는 물리적 주소입니다. 이더넷 주소라고도 하는 MAC 주소는 출하 시 설정되며 장치의 IP 주소로 매핑해야 합니다.

맨 위로

## ㅂ

볼륨

고정된 스토리지 용량으로 물리적 장치로 제한되지 않습니다. 디스크에는 볼륨이 하나 이상이며 볼륨은 하나 이상의 디스크를 연결할 수 있습니다. 관리 소프트웨어에서 물리적 주소로 가상 주소를 매핑하기 때문에 볼륨을 사용하는 응용 프로그램에서 물리적인 스토리지를 파악할 필요가 없습니다.

블록

I/O 작업 당 호스트에서 보내거나 받는 데이터의 양, 데이터 크기의 단위입니다.

맨 위로

## ㅅ

사이트 LAN

사이트의 LAN입니다. 시스템을 LAN에 연결하면 LAN상의 호스트에서 브라우저를 통해 시스템을 관리할 수 있습니다.

서비스 패널

제어 경로 기능 및 데이터 경로 기능의 입출력 연결에 사용되는 인터페이스 세트입니다. 서비스 패널에는 호스트 연결 및 최대 2개의 확장 캐비닛 연결을 위한 포트가 있습니다.

스냅샷

특정 시점에서의 볼륨 데이터에 대한 사본.

스위치 패브릭 카드(SFC)

데이터 서비스 플랫폼의 중앙 스위칭 기능을 제공하는 보드입니다.

스토리지 I/O(SIO) 카드

데이터 서비스 플랫폼(DSP)의 파이버 채널 포트를 제공하는 보드입니다. 이 카드는 항상 스토리지 리소스 카드(SRC)와 쌍을 이룹니다. 스토리지 리소스 카드(SRC) 세트를 참조하십시오.

스토리지 도메인

자체 스토리지와 자체 관리 환경이 있는 논리적 도메인입니다.

스토리지 리소스 카드(SRC)

데이터 서비스 플랫폼의 스토리지 프로세서가 있는 보드입니다. SRC는 SIO 카드와 쌍을 이룹니다. 스토리지 리소스 카드(SRC) 세트를 참조하십시오.

스토리지 리소스 카드(SRC) 세트

데이터 서비스 플랫폼에서 파이버 채널 인터페이스를 제공하는 두 개의 카드로 스토리지 리소스 카드(SRC)와 스토리지 I/O(SIO) 카드로 구성되어 있습니다. 2~4개의 SRC 세트를 설치할 수 있으며 데이터 호스트의 시스템 연결을 위한 포트를 제공합니다.

스토리지 영역 네트워크(SAN)

스토리지 요소를 서로 연결할 뿐 아니라 SAN을 사용해 데이터를 저장하는 모든 시스템의 액세스 지점 역할을 하는 서버에 연결하는 아키텍처입니다.

스토리지 트레이

디스크가 포함된 인클로저입니다. RAID 컨트롤러가 있는 트레이를 컨트롤러 트레이라고 하며, 컨트롤러가 없는 트레이는 확장 트레이라고 부릅니다.

스토리지 포트

스토리지 시스템에 연결되는 데이터 서비스 플랫폼의 포트입니다. 호스트 포트를 참조하십시오.

스토리지 풀

여러 개의 볼륨으로 나눌 수 있는 공통의 구성, 가용성, 성능을 가진 디스크, 가상 디스크, 또는 스토리지 익스텐트 모음입니다. 풀에 프로파일을 지정하여 풀의 속성을 정의합니다.

스토리지 프로파일

특정 액세스 패턴과 데이터 보호 레벨에 맞게 스토리지 풀을 최적화하는 일련의 스토리지 풀 속성입니다. 풀에 프로파일을 지정하여 풀의 속성을 정의합니다.

스트라이프 크기

스트라이프 내의 전체 데이터 용량으로 스트라이프 내의 디스크 수를 곱한 블록 크기를 나타냅니다. 스트라이핑을 참조하십시오.

스트라이핑

데이터를 일련의 디스크 또는 가상 디스크에 저장하여 성능을 향상시키는 스토리지 할당 방식입니다. 연결을 참조하십시오.

맨 위로

## ㅇ

어레이

대용량의 단일 장치 역할을 수행하는 여러 개의 디스크 드라이브로 구성된 디스크 하위 시스템을 나타냅니다. 고가용성(HA) 어레이 구성은 디스크 드라이브가 여러 컨트롤러 및 확장 트레이로 구성되어 있습니다.

어레이 핫 스페어

스토리지 풀의 일부로 어레이 내에서 핫 스페어 역할을 하는 디스크로 어레이 내의 모든 가상 디스크에서 사용할 수 있는 예비 디스크입니다. 핫 스페어 및 전용 핫 스페어를 참조하십시오.

에이전트

관리 호스트에서 실행되며 스토리지 구성 요소를 모니터링하고 문제점을 진단하는 Storage Automated Diagnostic Environment 프로그램을 나타냅니다.

연결

디스크에 있는 순차적 블록을 논리적 장치로 서로 연결하는 스토리지 할당 방식입니다. 이 방식은 여러 물리적 장치의 스토리지 용량을 결합합니다. 스트라이핑을 참조하십시오.

연결된 볼륨

디스크를 연결하여 스토리지 용량이 각 디스크의 물리적인 실제 크기에 제한되지 않도록 구성할 수 있는 논리적 장치 중 하나입니다. 여러 디스크를 연결하여 볼륨을 만듭니다. 연결된 볼륨을 사용하여 디스크 한 개의 용량을 초과하는 대용량 파일 또는 파일 시스템을 저장합니다.

오류 감지율

모든 발생 가능한 오류나 특정 유형의 모든 오류에 대한 오류 감지율.

원격 모니터링

하드웨어가 없는 곳에서 하드웨어 시스템의 기능 및 성능을 모니터링하는 것을 말합니다.

원격 지원

하드웨어가 없는 곳에서 직, 간접적으로 하드웨어의 문제 해결, 진단 및 서비스를 처리합니다.

이벤트

장치에서 일어난 일에 대한 알림입니다. 이벤트의 유형은 매우 다양하며 각 유형별로 개별적인 발생 내용에 대해 설명합니다. 경보 및 경고를 참조하십시오.

익스텐트

물리적 또는 가상 디스크에서 연속적인 논리 주소로 이루어진 일련의 연속 블록입니다.

맨 위로

## ㅈ

장애 조치 및 복구

데이터 경로를 대체 경로로 자동 변경하는 프로세스입니다.

전용 핫 스페어

트레이에서 단 하나의 가상 디스크에 대해 핫 스페어의 역할을 하는 디스크입니다.

전원 분배 장치(PDU)

시스템의 전원을 관리하는 어셈블리입니다. 시스템별로 2개의 PDU를 사용하는 중복 설계로 PDU 하나가 고장나더라도 시스템의 데이터 경로가 게속 기능을 수행할 수 있습니다.

제어 경로

시스템 관리 정보의 통신에 사용되는 경로로 일반적으로 대역 외 연결이 해당됩니다.

직접 접근 스토리지(DAS)

데이터를 저장하는 시스템을 스토리지 요소에 물리적으로 연결하는 스토리지 아키텍처입니다.

맨 위로

## ㅊ

초기화 장치

파이버 채널 네트워크에서 스토리지 요소와의 트랜잭션을 요청하는 호스트입니다. 각 연결은 개별 초기화 장치로 나타나므로 호스트가 2개의 HBA를 통해 시스템에 연결되는 경우 시스템에서 호스트는 2개의 초기화 장치를 통해 나타납니다. 하지만, 라운드 로빈(round-robin) 모드에서 MPxIO를 사용하는 경우 여러 HBA를 그룹화하며 HBA의 그룹은 시스템에서 1개의 초기화 장치로 나타납니다.

맨 위로

## ㅋ

컨트롤러 장치

어레이, 트레이 또는 트레이 그룹에 대해 RAID 기능 및 장애 조치를 관리하는 카드입니다.

컨트롤러 트레이

RAID 컨트롤러가 설치된 트레이입니다. Sun StorEdge 6920 시스템의 컨트롤러 트레이 쌍은 2x2 어레이 유형의 최소형 스토리지 어레이 구성입니다.

맨 위로

## ㅌ

트레이

스토리지 트레이를 참조하십시오.

맨 위로

## ㅍ

파이버 채널 스위치

파이버 채널 SAN 내의 특정 네트워크 주소와 연결된 포트로 패킷을 직접 보낼 수 있는 네트워킹 장치입니다. 파이버 채널 스위치는 특정 스토리지 포트에 연결할 수 있는 서버의 수를 늘리는 데 사용합니다. 각 스위치는 자체 관리 소프트웨어에서 관리합니다.

파이버 채널(FC)

광범위한 스토리지 하드웨어에 배포되는 기가비트 시리얼 데이터 전송 프로토콜로 SAN 구성에 주로 사용됩니다.

풀

스토리지 풀을 참조하십시오.

프로파일

스토리지 프로파일을 참조하십시오.

플래시 또는 디스크

USB 플래시 카드 또는 디스크를 참조하십시오.

맨 위로

## ㅎ

핫 스페어

컨트롤러에서 고장 디스크를 교체할 때 사용되는 드라이브입니다. 전용 핫 스페어 및 어레이 핫 스페어를 참조하십시오.

현장 교체 가능 장치(FRU)

수리를 위해 제조업체로 보내지 않고 현장에서 교체하도록 설계된 어셈블리 구성 요소입니다.

호스트 버스 어댑터(HBA)

서버를 외부 스토리지에 연결하는 데 사용하는 서버상의 컨트롤러 보드입니다. 초기화 장치를 참조하십시오.

호스트 포트

서비스 패널에 연결하는 포트입니다. 스토리지 포트를 참조하십시오.

확장 캐비닛

이더넷, 파이버 채널 및 전원 케이블과 사전에 연결된 캐비닛으로 기본 캐비닛과 연결하여 스토리지 용량을 늘리는 데 사용합니다. 전원 관리 케이블은 각 캐비닛의 서비스 패널을 연결하고 파이버 채널/이더넷 케이블은 각 캐비닛의 I/O 패널을 연결합니다.

확장 트레이

RAID 컨트롤러가 없는 트레이로 어레이의 용량을 확장하는 데 사용합니다. 이 유형의 트레이는 반드시 제대로 작동하는 컨트롤러 트레이에 연결해야 합니다.

맨 위로