## LOM(Lights Out Management) 정보

"원격 전원 관리"라고도 하는 LOM(Lights Out Management)을 사용하면 원격 콘솔을 사용해서 어레이의 일부 또는 전부를 종료할 수 있습니다. 일부 또는 완전 종료를 수행하게 되면 DSP가 MIC를 제외한 모든 카드의 전원을 차단합니다. 시스템에서는 LOM(Lights Out Management) 기능이 기본적으로 활성화됩니다.

전원 릴레이의 사용 여부에 따라 LOM(Lights Out Management)에서 DSP를 부분적으로 종료할 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 원격으로 DSP와 스토리지 어레이 전원을 켤 수 있습니다.

전원 릴레이는 기본적으로 비활성화되어 있으며, 이 경우에는 완전 종료만 허용됩니다. 전원 릴레이가 활성화되어 있으면 일부 종료도 가능합니다. LOM 기능의 활성화 및 비활성화 지침은 다음 절차를 사용하십시오.

1. Sun Web Console에서 Storage Automated Diagnostic Environment를 누릅니다.
2. 서비스 > 서비스 조언자 > X-옵션을 누릅니다.

### 관련 항목

- 시스템 전원 켜기 및 끄기