## 关于虚拟磁盘

单独磁盘冗余阵列 (RAID) 系统提供优异的存储性能，它使许多小磁盘上的数据方便地供文件服务器、主机或网络使用，就像它们是单个阵列一样。RAID 系统组合使用两个或更多个驱动器，从而具有容错功能和更高的性能。数据吞吐量和可用性的其中一个因素是数据存储在阵列中的方式，也就是阵列的 RAID 级别。

在系统上，托架中的磁盘驱动器按照其 RAID 级别组合在一起形成 RAID 集，也称"虚拟磁盘"。存储阵列支持以下 RAID 级别：

- RAID-0 - 提供多个磁盘之间的数据拆分，但不提供冗余。 这可以提高性能，但不提供容错功能。
- RAID-1 - 提供磁盘镜像，以便将所有数据复制到单独磁盘。
- RAID-5 - 提供字节级别的数据拆分，并且提供拆分纠错（奇偶校验）信息。这是系统的缺省 RAID 级别。在此级别下，驱动器的最少数量为 3。

RAID-5 能够提供出色的性能和很好的容错功能。奇偶校验功能指定在 RAID 控制器向磁盘写入信息的同时，还会写入冗余信息（称为"奇偶校验位"）。如果某个磁盘失败，RAID 控制器可按照要求使用这些奇偶校验信息来重新创建丢失的信息。由于奇偶校验信息分散在多个磁盘上，因此只有很少部分的磁盘空间用于存储奇偶校验信息，因而提高了可用存储空间的效率。

### 相关主题

- 配置存储概要文件
- 显示虚拟磁盘信息