## Sun StorEdge 6920 システムについて

Sun StorEdge 6920 システムは、最大 65 テラバイトのストレージを持つスタンドアロンのストレージシステムです。システムは一元管理および監視を実現し、ホストプラットフォーム独立です。グラフィカルインタフェースとコマンド行インタフェースを提供することで、管理者のストレージ管理を支援し、ストレージの供給を容易にするデータサービスを提供します。システム設計は、高可用性、高性能、柔軟な構成、スケーラビリティに対応しています。

### ユーザーインタフェース

システムは以下のユーザーインタフェースを提供します。

- システムとネットワーク接続された任意のホスト上で実行される Web ブラウザ用のグラフィカルユーザーインタフェース。
- コマンドを入力して操作を実行するためのコマンド行インタフェース。コマンド行インタフェースを提供する thin スクリプトクライアントは、各種オペレーティングシステムで使用できます。

### 管理用ソフトウェア

管理用ソフトウェアは GUI で「SE6920 Configuration Service」と表示され、データホストのストレージを供給し、保守します。

- ストレージドメインは、ストレージリソースの安全な共有を可能にします。デフォルトのストレージドメインに加え、複数のドメインを構成できます。こうして、複数のホスト間でストレージ資源を安全に共有することができます。
- ストレージプールは、共通の構成を共有するストレージ要素の集合です。ストレージドメインには、その内部に複数の異なるストレージプールを収容できます。
- ストレージプロファイルは、ストレージプールの特性を定義します。デフォルトのストレージプロファイルを使用したり、事前構成済みのプロファイルセットから 1 つを選択したり、新しいものを作成できます。
- ボリュームはストレージプールの部分で、物理ディスクまたは仮想ディスクを指し、環境内でデータホストが使用するストレージスペースを表します。
- スナップショットはボリューム内のデータのコピーです。作成時にシステムをオフラインにする必要がないため、バックアップに代わる可用性の高い手段であり、元のデータよりも少ない容量で保存できます。

### 監視ソフトウェア

監視ソフトウェアは GUI で「Storage Automated Diagnostic Environment」と表示され、システムのアップデートがないか調べます。それらのアップデートあるいはパッチは、ユーザーからの要求があったときにインストールすることも、インストールが非破壊式の場合は自動でインストールすることもできます。

監視ソフトウェアは警告の送信も自動化します。すなわち、電子メールアドレスやポケットベルのほか、ネットワーク上の管理ホストで実行されている診断ソフトウェアに警告を自動送信することができます。試用版の Sun StorEdge Enterprise Storage Manager ソフトウェアが各 6920 システムに付属し、ストレージネットワークのトポロジを表示したり、ストレージ要素の容量を確認できます。また、同じネットワーク上にある Sun StorEdge 6920 システムなどの、複数のストレージデバイスからの警告の収集も行えます。

Tivoli あるいは BMC パトロールソフトウェアなど、他社製の管理ツールを使用してシステムを監視することもできます。

### リモート監視

Sun StorEdge Remote Response は、次の機能を提供します。

- 警告を自動的に Sun サービスに送信。同サービスではさまざまな問題のリモート監視や修復のほか、必要に応じて FRU の交換の注文を行います。詳細は Sun StorEdge Remote Response サービスについてを参照してください。
- 複数の Sun StorEdge 6920 および 6320 システムが存在する環境では、それらシステムからの警告を集め、専用の 1 本の電話回線を使ってサンに送信します。

### SAN 管理

このシステムでは ストレージエリアネットワーク (SAN) および Direct Attached Storage (DAS) 両方の構成がサポートされている一方で、2 〜 28 個のファイバチャネル (FC) ポート (主および代替を設定可能) があり、次の目的に使用されます。

- ホストバスアダプタを使用して、データホストを FC ポートに接続する。
- ホスト接続とストレージ接続の両方が可能なポートを追加する。ストレージリソースカード (SRC) セットは、2 〜 4 組追加できます。1 つの SRC セットで 8 つの FC ポートが提供されます。

システムの SRC 上のポートがサポートするホスト数の上限を超えてホストに接続するのでない限り、フロントエンドスイッチを使用する必要はありません。

### スケーラビリティ

最小のシステムには 2 つのコントローラトレイがあり、それぞれに最小 7 台のディスクが、16 ポートのベースキャビネット 1 つに収容されます。ストレージ要件が増大した場合、以下の方法でシステムの容量を拡張できます。

- アレイを追加
- 拡張トレイをコントローラトレイにアップグレード
- 既存のストレージトレイにディスクを追加
- 拡張キャビネット (最大 2) を追加
- データホスト用またはストレージ用にポートを追加

### 関連項目

- ハードウェアコンポーネントの概要
- ソフトウェアアーキテクチャについて
- デフォルトの構成