## カードの状態 LED について

LED によって、各種カードの状態が示されます。次に詳細を説明します。

- MIC の状態
- SFC の状態
- SRC の状態
- SIO の状態

### MIC の状態

システムには 2 枚の管理インタフェースカードがあり、それぞれに 9 つの LED が付いています。カードの左側には「Ready」、「Power」、「Redund」、「Attention」の LED があり、右側には「Act1」、「Act2」、「Link」、「Remove」の LED があります。

ステータス | 処置
--- | ---
| 正常動作中です。 カードがマスターとして動作しています。 必要な処置はありません。
| 電源が供給されていません。 次の点を確認してください。 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか。 MIC が正しく取り付けられているかどうか。 MIC が故障していないかどうか。
| ハードウェアに障害があります。 MIC について以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 正しいスロットの 5 または 6 にあるかどうか。 有効なイメージがあるかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェアまたはソフトウェアに障害があります。 MIC について以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェアまたはソフトウェアに障害があります。 MIC について以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 正しいスロットの 1 にあるかどうか。
| カードが起動中です。 必要な処置はありません。
| 正常動作中ですが、冗長性の機能が有効になっています。 カードが代替マスターとして動作しています。 必要な処置はありません。

ステータス | 処置
--- | ---
緑の Link | 接続されていません。 次の点を確認してください。 すべてのコネクタに損傷がなく、確実に固定されているかどうか。 ケーブルタイプが正しい (ストレート) かどうか。 リンク両端のデバイスに電源が投入されているかどうか。
緑の Link | 接続されています。 必要な処置はありません。

ステータス | 処置
--- | ---
緑の Act 1 | リンクに活動がありません。 必要な処置はありません。
緑の Act 1 | リンクに活動があります。 必要な処置はありません。

ステータス | 処置
--- | ---
緑の Act 2 | PCMCIA カードがインストールされていません。 必要な処置はありません。
緑の Act 2 | PCMCIA カードがスロットに挿入されています。 必要な処置はありません。

ステータス | 処置
--- | ---
青い Remove | カードが活動中で、取り外せません。
青い Remove | カードの取り外しが可能です。

### SFC の状態

スイッチファブリックカードには、「Ready」、「Power」、「Redund」、「Attention」の 4 つの LED があります。

ステータス | 処置
--- | ---
| 正常動作中です。 必要な処置はありません。
| 電源が供給されていません。 次の点を確認してください。 電源ケーブルが確実に接続されているかどうか。 SFC が正しく取り付けられているかどうか。 SFC が故障していないかどうか。
| ハードウェアに障害があります。 カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェアまたはソフトウェアに障害があります。 1. イベントログを調べてください。 特定のデバイスのイベントログの表示を参照してください。 2. カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェアまたはソフトウェアに障害があります。 イベントログを調べてください。 特定のデバイスのイベントログの表示を参照してください。
| カードが起動中です。 必要な処置はありません。
| 正常動作中ですが、冗長性の機能が有効になっています。 カードが代替マスターとして動作しています。 必要な処置はありません。

### SRC の状態

ストレージリソースカード (SRC) には、「Ready」、「Power」、「Sync」、「Attention」の 4 つの LED があります。

ステータス | 処置
--- | ---
| 正常動作中です。 必要な処置はありません。
| 電源が供給されていません。 カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェアに障害があります。 カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェアまたはソフトウェアに障害があります。 イベントログを調べてください。 特定のデバイスのイベントログの表示を参照してください。 カードについて以下のことを調べてください。 正しく取り付けられているかどうか。 故障していないかどうか。
| ハードウェアまたはソフトウェアに障害があります。 イベントログを調べてください。 特定のデバイスのイベントログの表示を参照してください。
| カードが起動中です。 必要な処置はありません。

### SIO の状態

ストレージ入出力 (SIO) カードには GBIC ごとに 2 つの LED、「Link」と「Act」があります。

ステータス | 処置
--- | ---
緑の Link | 接続されていません。 次の点を確認してください。 すべてのコネクタに損傷がなく、確実に固定されているかどうか。 ケーブルタイプが正しい (ストレート) かどうか。 リンク両端のデバイスに電源が投入されているかどうか。
緑の Link | 接続 必要な処置はありません。

ステータス | 処置
--- | ---
黄色の Act | リンクに活動がありません。
黄色の Act | リンクに活動があります。