## Sun StorEdge Remote Response サービス用に外部モデムを使用する方法

国によっては、ストレージサービスプロセッサのアクセサリトレイ上のモデムが機能しないことがあります。外部モデムの使用は、以下の手順で行います。

1. ストレージサービスプロセッサの Management Interface Card (MIC) #2 DB-9/RJ-45 シリアルポートから RJ-45 ケーブル (#530-3205-01) を抜き取ります。

注 -

ケーブルのもう一端は、ストレージサービスプロセッサのアクセサリトレイ上の AUX ポートに接続したままにします。

2. ストレージサービスプロセッサパネルの内側にある AUX ポートに RJ-45 ケーブルを再接続します。
3. ストレージサービスプロセッサパネルの AUX ポートに外部モデムを接続します。

### 関連項目

- Sun StorEdge Remote Response サービスについて
- Sun StorEdge Remote Response サービスの有効化